#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
Mcu.Family=STM32F0
ProjectManager.MainLocation=Core/Src
PA2.GPIO_PuPd=GPIO_NOPULL
RCC.MCOFreq_Value=48000000
RCC.USART1Freq_Value=48000000
USART2.IPParameters=VirtualMode-Asynchronous
I2C1.I2C_Speed_Mode=I2C_Fast
ProjectManager.KeepUserCode=true
Mcu.UserName=STM32F030R8Tx
USART1.BaudRate=57600
RCC.PLLCLKFreq_Value=48000000
PA14.GPIO_Label=TCK
PC7.Locked=true
PA3.GPIO_PuPd=GPIO_NOPULL
ProjectManager.functionlistsort=1-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,2-MX_DMA_Init-DMA-false-HAL-true,3-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,4-MX_USART2_UART_Init-USART2-false-HAL-true,5-MX_USART1_UART_Init-USART1-false-HAL-true,6-MX_I2C1_Init-I2C1-false-HAL-true
PA2.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_LOW
PA3.GPIOParameters=GPIO_Speed,GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_Mode
NVIC.SVC_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
USART1.IPParameters=VirtualMode-Asynchronous,BaudRate,StopBits
PC13.GPIO_Label=B1 [Blue PushButton]
PA3.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_LOW
PA2.GPIOParameters=GPIO_Speed,GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_Mode
PinOutPanel.RotationAngle=0
Dma.USART2_RX.1.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
ProjectManager.StackSize=0x400
PB5.GPIOParameters=PinState
SH.GPXTI13.0=GPIO_EXTI13
Mcu.IP4=SYS
RCC.FCLKCortexFreq_Value=48000000
Mcu.IP5=USART1
I2C1.IPParameters=I2C_Speed_Mode,Timing
Mcu.IP2=NVIC
Mcu.IP3=RCC
Mcu.IP0=DMA
Mcu.IP1=I2C1
USART1.StopBits=STOPBITS_2
Mcu.UserConstants=
SH.GPXTI13.ConfNb=1
Mcu.ThirdPartyNb=0
RCC.HCLKFreq_Value=48000000
Mcu.IPNb=7
ProjectManager.PreviousToolchain=
PC7.Signal=GPIO_Output
PB5.PinState=GPIO_PIN_RESET
Dma.USART2_RX.1.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
PA8.GPIOParameters=GPIO_PuPd
Mcu.Pin6=PA3
Mcu.Pin7=PA5
Mcu.Pin8=PB10
Mcu.Pin9=PC7
Dma.USART2_RX.1.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
RCC.AHBFreq_Value=48000000
Dma.USART1_RX.0.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Mcu.Pin0=PC13
Mcu.Pin1=PC14-OSC32_IN
Mcu.Pin2=PC15-OSC32_OUT
Mcu.Pin3=PF0-OSC_IN
Mcu.Pin4=PF1-OSC_OUT
Mcu.Pin5=PA2
ProjectManager.ProjectBuild=false
Dma.USART2_RX.1.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority
PA8.Locked=true
USART2.VirtualMode-Asynchronous=VM_ASYNC
NVIC.SysTick_IRQn=true\:0\:0\:true\:false\:true\:true\:true
RCC.PLLMUL=RCC_PLL_MUL12
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F0 V1.11.2
MxDb.Version=DB.6.0.21
ProjectManager.BackupPrevious=false
PC14-OSC32_IN.Mode=LSE-External-Oscillator
PF0-OSC_IN.Locked=true
PA14.Mode=Serial_Wire
PA5.GPIO_PuPd=GPIO_NOPULL
File.Version=6
PB8.Locked=true
PA8.Signal=GPIO_Input
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
Dma.USART1_RX.0.MemInc=DMA_MINC_ENABLE
Dma.RequestsNb=2
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.ProjectName=cr95test
PA13.GPIOParameters=GPIO_Label
RCC.PLLMCOFreq_Value=24000000
Mcu.Package=LQFP64
PB9.Signal=I2C1_SDA
PA5.Locked=true
PA14.Locked=true
ProjectManager.ToolChainLocation=
PA2.GPIO_Label=USART_TX
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
Dma.USART1_RX.0.RequestParameters=Instance,Direction,PeriphInc,MemInc,PeriphDataAlignment,MemDataAlignment,Mode,Priority
PA10.Signal=USART1_RX
PA5.GPIOParameters=GPIO_Speed,GPIO_PuPd,GPIO_Label,GPIO_Mode
Dma.Request1=USART2_RX
RCC.APB1TimFreq_Value=48000000
Dma.USART1_RX.0.Mode=DMA_CIRCULAR
Dma.USART2_RX.1.Mode=DMA_CIRCULAR
Dma.Request0=USART1_RX
Dma.USART1_RX.0.Instance=DMA1_Channel3
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
PC14-OSC32_IN.Locked=true
PF1-OSC_OUT.Signal=RCC_OSC_OUT
PB4.Signal=GPIO_Output
PA3.Signal=USART2_RX
PA2.GPIO_Mode=GPIO_MODE_AF_PP
PA2.Locked=true
PC15-OSC32_OUT.Mode=LSE-External-Oscillator
ProjectManager.ProjectFileName=cr95test.ioc
Dma.USART2_RX.1.Priority=DMA_PRIORITY_LOW
Dma.USART1_RX.0.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
PA10.Mode=Asynchronous
Mcu.PinsNb=20
ProjectManager.NoMain=false
PC13.Locked=true
PC13.Signal=GPXTI13
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
PF1-OSC_OUT.Locked=true
PC14-OSC32_IN.Signal=RCC_OSC32_IN
PB10.Locked=true
boardIOC=true
RCC.FamilyName=M
USART1.VirtualMode-Asynchronous=VM_ASYNC
PA13.Signal=SYS_SWDIO
PA3.Mode=Asynchronous
PA9.Mode=Asynchronous
PC15-OSC32_OUT.Locked=true
ProjectManager.TargetToolchain=STM32CubeIDE
PA3.GPIO_Mode=GPIO_MODE_AF_PP
Dma.USART1_RX.0.Direction=DMA_PERIPH_TO_MEMORY
PB9.Mode=I2C
PA9.Signal=USART1_TX
I2C1.Timing=0x0000020B
PB5.Locked=true
PB9.Locked=true
ProjectManager.RegisterCallBack=
PC15-OSC32_OUT.Signal=RCC_OSC32_OUT
Dma.USART1_RX.0.PeriphInc=DMA_PINC_DISABLE
Dma.USART2_RX.1.Instance=DMA1_Channel5
PF0-OSC_IN.Mode=HSE-External-Clock-Source
PB10.Signal=GPIO_Output
Dma.USART2_RX.1.Direction=DMA_PERIPH_TO_MEMORY
PA5.Signal=GPIO_Output
Dma.USART2_RX.1.PeriphDataAlignment=DMA_PDATAALIGN_BYTE
board=NUCLEO-F030R8
ProjectManager.LastFirmware=true
NVIC.DMA1_Channel4_5_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:true
MxCube.Version=6.2.1
PC13.GPIOParameters=GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultEXTI
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
Dma.USART1_RX.0.MemDataAlignment=DMA_MDATAALIGN_BYTE
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
PA13.Mode=Serial_Wire
ProjectManager.FreePins=false
RCC.IPParameters=AHBFreq_Value,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,MCOFreq_Value,PLLCLKFreq_Value,PLLMCOFreq_Value,PLLMUL,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,TimSysFreq_Value,USART1Freq_Value
ProjectManager.AskForMigrate=true
Mcu.Name=STM32F030R8Tx
PA13.GPIO_Label=TMS
PA2.Signal=USART2_TX
ProjectManager.UnderRoot=true
Mcu.IP6=USART2
ProjectManager.CoupleFile=false
PB4.Locked=true
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=48000000
PB5.Signal=GPIO_Output
RCC.TimSysFreq_Value=48000000
PA3.Locked=true
PA5.GPIO_Label=LD2 [Green Led]
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
KeepUserPlacement=false
PC13.GPIO_ModeDefaultEXTI=GPIO_MODE_IT_FALLING
PA14.GPIOParameters=GPIO_Label
PA13.Locked=true
ProjectManager.CompilerOptimize=6
PA14.Signal=SYS_SWCLK
ProjectManager.HeapSize=0x200
Mcu.Pin15=PB4
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
Mcu.Pin16=PB5
Mcu.Pin13=PA13
Mcu.Pin14=PA14
Mcu.Pin19=VP_SYS_VS_Systick
ProjectManager.ComputerToolchain=false
Mcu.Pin17=PB8
PA8.GPIO_PuPd=GPIO_PULLUP
Mcu.Pin18=PB9
PA5.GPIO_Speed=GPIO_SPEED_FREQ_LOW
Mcu.Pin11=PA9
Mcu.Pin12=PA10
PB8.Mode=I2C
Mcu.Pin10=PA8
NVIC.DMA1_Channel2_3_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:true
PA2.Mode=Asynchronous
PB8.Signal=I2C1_SCL
PF0-OSC_IN.Signal=RCC_OSC_IN
RCC.APB1Freq_Value=48000000
PA5.GPIO_Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_PP
ProjectManager.DeviceId=STM32F030R8Tx
ProjectManager.LibraryCopy=1
PA3.GPIO_Label=USART_RX
isbadioc=false
