#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
ADC.ContinuousConvMode=ENABLE
ADC.IPParameters=SamplingTime,ContinuousConvMode
ADC.SamplingTime=ADC_SAMPLETIME_239CYCLES_5
File.Version=6
GPIO.groupedBy=Group By Peripherals
KeepUserPlacement=false
Mcu.CPN=STM32F051R8T6
Mcu.Family=STM32F0
Mcu.IP0=ADC
Mcu.IP1=NVIC
Mcu.IP2=RCC
Mcu.IP3=SYS
Mcu.IPNb=4
Mcu.Name=STM32F051R8Tx
Mcu.Package=LQFP64
Mcu.Pin0=PC0
Mcu.Pin1=PC1
Mcu.Pin10=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.Pin2=PC2
Mcu.Pin3=PC3
Mcu.Pin4=PA0
Mcu.Pin5=PA1
Mcu.Pin6=PC8
Mcu.Pin7=PC9
Mcu.Pin8=PA13
Mcu.Pin9=PA14
Mcu.PinsNb=11
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F051R8Tx
MxCube.Version=6.5.0
MxDb.Version=DB.6.0.50
NVIC.ADC1_COMP_IRQn=true\:1\:0\:true\:false\:true\:true\:true\:true
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:true
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:true
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:true
NVIC.SVC_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:true
NVIC.SysTick_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true
PA0.GPIOParameters=GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultEXTI
PA0.GPIO_Label=B1 [Blue PushButton]
PA0.GPIO_ModeDefaultEXTI=GPIO_MODE_EVT_RISING
PA0.Locked=true
PA0.Signal=GPXTI0
PA1.GPIOParameters=GPIO_Label
PA1.GPIO_Label=SIGOUT
PA1.Locked=true
PA1.Signal=GPIO_Output
PA13.GPIOParameters=GPIO_Label
PA13.GPIO_Label=SWDIO
PA13.Locked=true
PA13.Mode=Serial_Wire
PA13.Signal=SYS_SWDIO
PA14.GPIOParameters=GPIO_Label
PA14.GPIO_Label=SWCLK
PA14.Locked=true
PA14.Mode=Serial_Wire
PA14.Signal=SYS_SWCLK
PC0.Locked=true
PC0.Mode=IN10
PC0.Signal=ADC_IN10
PC1.Locked=true
PC1.Mode=IN11
PC1.Signal=ADC_IN11
PC2.Locked=true
PC2.Mode=IN12
PC2.Signal=ADC_IN12
PC3.Locked=true
PC3.Mode=IN13
PC3.Signal=ADC_IN13
PC8.GPIOParameters=GPIO_Label
PC8.GPIO_Label=LD4 [Blue Led]
PC8.Locked=true
PC8.Signal=GPIO_Output
PC9.GPIOParameters=GPIO_Label
PC9.GPIO_Label=LD3 [Green Led]
PC9.Locked=true
PC9.Signal=GPIO_Output
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=true
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F051R8Tx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F0 V1.11.3
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.MainLocation=Core/Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=STM32CubeIDE
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=st_mon.ioc
ProjectManager.ProjectName=st_mon
ProjectManager.RegisterCallBack=
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=STM32CubeIDE
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UnderRoot=true
ProjectManager.functionlistsort=1-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,2-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,3-MX_ADC_Init-ADC-false-HAL-true
RCC.AHBFreq_Value=48000000
RCC.APB1Freq_Value=48000000
RCC.APB1TimFreq_Value=48000000
RCC.CECFreq_Value=32786.88524590164
RCC.FCLKCortexFreq_Value=48000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=48000000
RCC.HSICECFreq_Value=32786.88524590164
RCC.I2SFreq_Value=48000000
RCC.IPParameters=AHBFreq_Value,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,CECFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,HSICECFreq_Value,I2SFreq_Value,MCOFreq_Value,PLLCLKFreq_Value,PLLMCOFreq_Value,PLLMUL,SYSCLKFreq_VALUE,SYSCLKSource,TimSysFreq_Value,USART1Freq_Value
RCC.MCOFreq_Value=48000000
RCC.PLLCLKFreq_Value=48000000
RCC.PLLMCOFreq_Value=24000000
RCC.PLLMUL=RCC_PLL_MUL12
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=48000000
RCC.SYSCLKSource=RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK
RCC.TimSysFreq_Value=48000000
RCC.USART1Freq_Value=48000000
SH.GPXTI0.0=GPIO_EXTI0
SH.GPXTI0.ConfNb=1
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
board=STM32F0DISCOVERY
boardIOC=true
