Seznam ideálních parametrů adaptivního filtru aditivního šumu pro přítomné
obrázky, jak jsem je určil.


pole1:
	3 filtrování:	všechna s  N = 16; D = 5,5; sigma = 5,5


pole2:
	2 filtrování:	1. N = 16; D = 3,5; sigma = 3
			2. N = 16; D = 4,5; sigma = 3


pole3:
	3 filtrování:	1. N = 16; D = 4; sigma = 4;
			2. N = 16; D = 4; sigma = 4;
			3. N = 16; D = 4,5; sigma = 4,5;