Zde jsou uvedeny průběhy tlaků ve zvoleném hydraulickém prvku.
Obrázek byl vždy vytvořen po interaci adjoint simulace. (Celkem 20 interací)
Jedná se o tvarově optimalizovanou geometrii, kde se tlaková ztráta snížila nejvíce.
