# Správa a sběr dat pomocí ZigBee

## Zobrazí graf zavislosti teploty / vlhkosti / napětí na bateriích, podle Vámi zvolených hodnot.

### Časový interval zobrazených dat

| Od |  | Do
Rok: |  | &mdash |
Měsíc: |  | &mdash |
Den: |  | &mdash |
Hodina: |  | &mdash |
Minuta: |  | &mdash |

### Na osu x vynést

Teplotu
Vlhkost
Napětí

### Velikost grafu a rozsah hodnot

Velikost osy x: |  | [px]
Velikost osy y: |  | [px]
Rozsah hodnot osy x: |  | &mdash |  | [podle zvolené veličiny]
Zvolit rozsah osy x automaticky: |
Limit hodnot na ose y: |  |

(zobrazí maximálně zvolený počet hodnot, počínaje prvním záznamem)

### ZigBee jednotka

Senzor 1: |
Senzor 2: |
Senzor 3: |
Senzor 4: |

### HOME

### Formulář - TABULKY

Graf je vykreslen pomocí knihovny PHPGraphLib 2.02 (Pro nekomerční učely ke stažení z http://www.ebrueggeman.com/phpgraphlib/downloads.php)