<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<launchConfiguration type="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.launchConfigurationType">
    <stringAttribute key="com.crt.ctrlcenter.OFSemuDetails" value="PEMicroPEM9D28D5"/>
    <stringAttribute key="com.crt.ctrlcenter.serialNumber" value="USB1 - Multilink Universal Rev D (PEM9D28D5)"/>
    <mapAttribute key="com.crt.ctrlcenter.symbolsGroupSettings"/>
    <intAttribute key="com.nxp.mcuxpresso.core.datamodels.ui.launchers.PELaunchConfigHandler.version" value="1"/>
    <booleanAttribute key="com.nxp.mcuxpresso.flash.clear.console" value="true"/>
    <booleanAttribute key="com.nxp.mcuxpresso.flash.confirm" value="false"/>
    <stringAttribute key="com.nxp.mcuxpresso.ide.probe.manufacturer" value="P&amp;E Microcomputer Systems"/>
    <stringAttribute key="com.nxp.mcuxpresso.ide.probe.name" value="USB1 - Multilink Universal Rev D (PEM9D28D5)"/>
    <stringAttribute key="com.nxp.mcuxpresso.ide.probe.type" value="USB1"/>
    <booleanAttribute key="com.nxp.mcuxpresso.pemicro.flash.cyclone.image" value="false"/>
    <stringAttribute key="com.nxp.mcuxpresso.pemicro.flash.program.action" value="Erase, blank check, program and verify"/>
    <booleanAttribute key="com.nxp.mcuxpresso.pemicro.flash.reset.target" value="true"/>
    <listAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.ELVES"/>
    <intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.NUMBER_ELVES" value="0"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.PE.DEVICE_NAME" value="NXP_KL2x_KL27Z256M4"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.PE.GDB_OPTIONS" value=""/>
    <intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.PE.HARDWARE_INTERFACE" value="0"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.PE.LAST_ATTRIBUTE_HEADER" value="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.ml."/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.PE.STREAMING_ENABLE_PORT1" value="true"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.PE.STREAMING_SERVER_PORT1" value="10224"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.PE.USE_EXTERNAL_SERVER" value="true"/>
    <intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.algorithmIndex" value="0"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.alternativeAlgorithmPath" value=""/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.attachToRunning" value="false"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.customTrimFrequency" value="0"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_eth.ALWAYS_ERASE" value="false"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_eth.CYCLONE_IP" value=""/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_eth.DO_RESET_DELAY" value="false"/>
    <intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_eth.INTERFACE_PORT" value="0"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_eth.INTERFACE_PORT_STRING" value=""/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_eth.NETWORK_CARD_IP" value=""/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_eth.POWER_DOWN_DELAY" value="250"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_eth.POWER_OFF" value="false"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_eth.POWER_UP_DELAY" value="1000"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_eth.PROVIDE_POWER" value="true"/>
    <intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_eth.REGULATOR_VOLTAGE" value="0"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_eth.RESET_DELAY" value="0"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_eth.SHIFT_FREQ" value="5000"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_eth.SPECIFY_IP" value="false"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_eth.SPECIFY_NETWORK_CARD" value="false"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_eth.STARTUP_USE_SWD" value="true"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_ser.ALWAYS_ERASE" value="false"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_ser.CYCLONE_IP" value=""/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_ser.DO_RESET_DELAY" value="false"/>
    <intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_ser.INTERFACE_PORT" value="0"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_ser.INTERFACE_PORT_STRING" value=""/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_ser.NETWORK_CARD_IP" value=""/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_ser.POWER_DOWN_DELAY" value="250"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_ser.POWER_OFF" value="false"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_ser.POWER_UP_DELAY" value="1000"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_ser.PROVIDE_POWER" value="true"/>
    <intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_ser.REGULATOR_VOLTAGE" value="0"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_ser.RESET_DELAY" value="0"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_ser.SHIFT_FREQ" value="5000"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_ser.SPECIFY_IP" value="false"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_ser.SPECIFY_NETWORK_CARD" value="false"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_ser.STARTUP_USE_SWD" value="true"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_usb.ALWAYS_ERASE" value="false"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_usb.CYCLONE_IP" value=""/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_usb.DO_RESET_DELAY" value="false"/>
    <intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_usb.INTERFACE_PORT" value="0"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_usb.INTERFACE_PORT_STRING" value=""/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_usb.NETWORK_CARD_IP" value=""/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_usb.POWER_DOWN_DELAY" value="250"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_usb.POWER_OFF" value="false"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_usb.POWER_UP_DELAY" value="1000"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_usb.PROVIDE_POWER" value="true"/>
    <intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_usb.REGULATOR_VOLTAGE" value="0"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_usb.RESET_DELAY" value="0"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_usb.SHIFT_FREQ" value="5000"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_usb.SPECIFY_IP" value="false"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_usb.SPECIFY_NETWORK_CARD" value="false"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_usb.STARTUP_USE_SWD" value="true"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.doContinue" value="true"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.doGdbServerAllocateSemihostingConsole" value="true"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.doPartitioning" value="false"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.enableSemihosting" value="true"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.enableSemihostingIoclientGdbClient" value="false"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.enableSemihostingIoclientTelnet" value="true"/>
    <intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.eraseOptionIndex" value="0"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.eraseOptionsenabled" value="false"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.gdbClientOtherCommands" value="set mem inaccessible-by-default off&#10;set tcp auto-retry on&#10;set tcp connect-timeout 240&#10;set remotetimeout 60"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.gdbClientOtherOptions" value=""/>
    <intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.gdbServerTelnetPortNumber" value="51795"/>
    <intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.gdbmiPortNumber" value="6225"/>
    <intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.jtagPreIrBits" value="0"/>
    <intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.jtagTapNumber" value="0"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.macScript" value=""/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.macScriptEnable" value="false"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.ml.ALWAYS_ERASE" value="false"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.ml.CYCLONE_IP" value=""/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.ml.DO_RESET_DELAY" value="false"/>
    <intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.ml.INTERFACE_PORT" value="0"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.ml.INTERFACE_PORT_STRING" value="USB1"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.ml.NETWORK_CARD_IP" value=""/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.ml.POWER_DOWN_DELAY" value="250"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.ml.POWER_OFF" value="false"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.ml.POWER_UP_DELAY" value="1000"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.ml.PROVIDE_POWER" value="true"/>
    <intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.ml.REGULATOR_VOLTAGE" value="0"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.ml.RESET_DELAY" value="0"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.ml.SHIFT_FREQ" value="5000"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.ml.SPECIFY_IP" value="false"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.ml.SPECIFY_NETWORK_CARD" value="false"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.ml.STARTUP_USE_SWD" value="true"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.ml.SWO_BAUDRATE_SWITCH_MULTILINK_VALUE" value="-1.000000"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.ml.SWO_BAUDRATE_SWITCH_TARGET_VALUE" value="-1.000000"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.otherRunCommands" value=""/>
    <intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.partitionParam" value="0"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.preserveMemory0" value="false"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.preserveMemory1" value="false"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.preserveMemory2" value="false"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.preserveMemoryFrom0" value="0"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.preserveMemoryFrom1" value="0"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.preserveMemoryFrom2" value="0"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.preserveMemoryTo0" value="3"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.preserveMemoryTo1" value="3"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.preserveMemoryTo2" value="3"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.preservePartioning" value="false"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.programtrim" value="false"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.sda.ALWAYS_ERASE" value="false"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.sda.CYCLONE_IP" value=""/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.sda.DO_RESET_DELAY" value="false"/>
    <intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.sda.INTERFACE_PORT" value="0"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.sda.INTERFACE_PORT_STRING" value=""/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.sda.NETWORK_CARD_IP" value=""/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.sda.POWER_DOWN_DELAY" value="250"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.sda.POWER_OFF" value="false"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.sda.POWER_UP_DELAY" value="1000"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.sda.PROVIDE_POWER" value="true"/>
    <intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.sda.REGULATOR_VOLTAGE" value="0"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.sda.RESET_DELAY" value="0"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.sda.SHIFT_FREQ" value="5000"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.sda.SPECIFY_IP" value="false"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.sda.SPECIFY_NETWORK_CARD" value="false"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.sda.STARTUP_USE_SWD" value="true"/>
    <intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.selectedCoreNumber" value="1"/>
    <intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.serverPortNumber" value="7225"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_eth.ALWAYS_ERASE" value="false"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_eth.CYCLONE_IP" value=""/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_eth.DO_RESET_DELAY" value="false"/>
    <intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_eth.INTERFACE_PORT" value="0"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_eth.INTERFACE_PORT_STRING" value=""/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_eth.NETWORK_CARD_IP" value=""/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_eth.POWER_DOWN_DELAY" value="250"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_eth.POWER_OFF" value="false"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_eth.POWER_UP_DELAY" value="1000"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_eth.PROVIDE_POWER" value="true"/>
    <intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_eth.REGULATOR_VOLTAGE" value="0"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_eth.RESET_DELAY" value="0"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_eth.SHIFT_FREQ" value="5000"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_eth.SPECIFY_IP" value="false"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_eth.SPECIFY_NETWORK_CARD" value="false"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_eth.STARTUP_USE_SWD" value="true"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_usb.ALWAYS_ERASE" value="false"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_usb.CYCLONE_IP" value=""/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_usb.DO_RESET_DELAY" value="false"/>
    <intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_usb.INTERFACE_PORT" value="0"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_usb.INTERFACE_PORT_STRING" value=""/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_usb.NETWORK_CARD_IP" value=""/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_usb.POWER_DOWN_DELAY" value="250"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_usb.POWER_OFF" value="false"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_usb.POWER_UP_DELAY" value="1000"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_usb.PROVIDE_POWER" value="true"/>
    <intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_usb.REGULATOR_VOLTAGE" value="0"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_usb.RESET_DELAY" value="0"/>
    <stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_usb.SHIFT_FREQ" value="5000"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_usb.SPECIFY_IP" value="false"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_usb.SPECIFY_NETWORK_CARD" value="false"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_usb.STARTUP_USE_SWD" value="true"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.useAlternativeAlgorithm" value="false"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.useCustomTrim" value="false"/>
    <booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.useDaisyChain" value="false"/>
    <stringAttribute key="launch.config.handler" value="com.nxp.mcuxpresso.core.datamodels.ui.launchers.PELaunchConfigHandler"/>
    <stringAttribute key="org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag.core.imageFileName" value=""/>
    <stringAttribute key="org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag.core.imageOffset" value=""/>
    <stringAttribute key="org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag.core.ipAddress" value="localhost"/>
    <stringAttribute key="org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag.core.jtagDeviceId" value="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.jtagdeviceid"/>
    <booleanAttribute key="org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag.core.loadImage" value="true"/>
    <booleanAttribute key="org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag.core.loadSymbols" value="true"/>
    <stringAttribute key="org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag.core.pcRegister" value=""/>
    <booleanAttribute key="org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag.core.setPcRegister" value="false"/>
    <booleanAttribute key="org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag.core.setStopAt" value="true"/>
    <stringAttribute key="org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag.core.stopAt" value="main"/>
    <stringAttribute key="org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag.core.symbolsFileName" value=""/>
    <stringAttribute key="org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag.core.symbolsOffset" value=""/>
    <booleanAttribute key="org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag.core.useFileForImage" value="false"/>
    <booleanAttribute key="org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag.core.useFileForSymbols" value="false"/>
    <booleanAttribute key="org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag.core.useProjBinaryForImage" value="true"/>
    <booleanAttribute key="org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag.core.useProjBinaryForSymbols" value="true"/>
    <booleanAttribute key="org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag.core.useRemoteTarget" value="true"/>
    <stringAttribute key="org.eclipse.cdt.dsf.gdb.DEBUG_NAME" value="arm-none-eabi-gdb"/>
    <booleanAttribute key="org.eclipse.cdt.dsf.gdb.EXTERNAL_CONSOLE" value="false"/>
    <booleanAttribute key="org.eclipse.cdt.dsf.gdb.NON_STOP" value="false"/>
    <booleanAttribute key="org.eclipse.cdt.dsf.gdb.UPDATE_THREADLIST_ON_SUSPEND" value="false"/>
    <intAttribute key="org.eclipse.cdt.launch.ATTR_BUILD_BEFORE_LAUNCH_ATTR" value="2"/>
    <stringAttribute key="org.eclipse.cdt.launch.PROGRAM_NAME" value="Debug\MKL27Z4_Highlevel.axf"/>
    <stringAttribute key="org.eclipse.cdt.launch.PROJECT_ATTR" value="MKL27Z4_Highlevel"/>
    <booleanAttribute key="org.eclipse.cdt.launch.PROJECT_BUILD_CONFIG_AUTO_ATTR" value="false"/>
    <stringAttribute key="org.eclipse.cdt.launch.PROJECT_BUILD_CONFIG_ID_ATTR" value="com.crt.advproject.config.exe.debug.760511412"/>
    <listAttribute key="org.eclipse.debug.core.MAPPED_RESOURCE_PATHS">
        <listEntry value="/MKL27Z4_Highlevel"/>
    </listAttribute>
    <listAttribute key="org.eclipse.debug.core.MAPPED_RESOURCE_TYPES">
        <listEntry value="4"/>
    </listAttribute>
    <mapAttribute key="org.eclipse.debug.core.preferred_launchers">
        <mapEntry key="[debug]" value="com.nxp.mcuxpresso.core.debug.support.pe.delegate.id"/>
    </mapAttribute>
    <stringAttribute key="org.eclipse.dsf.launch.MEMORY_BLOCKS" value="&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot; standalone=&quot;no&quot;?&gt;&lt;memoryBlockExpressionList context=&quot;reserved-for-future-use&quot;/&gt;"/>
    <stringAttribute key="process_factory_id" value="org.eclipse.cdt.dsf.gdb.GdbProcessFactory"/>
</launchConfiguration>
