
****** CCalcDescZK **********************************************************************

                             ZKNode : ---
                             ZKLine : ---
                             ZKArea : ---
               ZKNrOfInteriorFaults : 2
                            ZKRatio : 0.50000
                            ZKPhase : 3Phase | 1Phase
                             ZKFLen : 4
                             ZKVLen : 4
                             ZKZLen : 4
                             ZKPLen : 4
                    ZKPhaseResFlows : N
                        ZKRArcPhase : 0.00000 [Ohm]
                       ZKRArcGround : 0.00000 [Ohm]
                           ZKVRatio : 1.10000
                       ThermEqIType : M
                       ThermEqICalc : Z
                        UseFlowSums : N
                         OmitZeroes : A
                  OnlySelectedNodes : N
                AllowNoShortSources : N
                 IgnoreShortSources : N
                  UserNodeSelection : All
                            TPoints : 0
                          TimeArray : 
                    ZKCustIntFaults : 0
             ZKCustomIntFaultsArray : 

****** CCalcDescLF **********************************************************************

                             VABase : 100000.00000 [kV]
                      MinIterations : 4
                      MaxIterations : 14
                         PPrecision : 50.00000 [kW]
                         QPrecision : 50.00000 [kVAr]
                            UseOLTC : N
              LineUseActualAmpacity : N
                  UseVArgHardLimits : A
                        HardVArgMin : 0.50000 [kV]
                        HardVArgMax : 1.50000 [kV]
                  UseVPhiHardLimits : N
                        HardVPhiMin : 0.00000 [deg]
                        HardVPhiMax : 0.00000 [deg]
                        DefaultR0R1 : 1.00000
                        DefaultX0X1 : 1.00000
                    InitialVoltages : NoLoad
                         ExtPInMega : M
                UseStartingCurrents : None
            UseSrcInternalImpedance : N
                    DoWeakCouplings : N
                         WCLSources : TransfSecs
                        WCLMinPFlow : 0.10000 [kV]
              DoPowerRedistribution : N
                         RedistMaxP : -1.00000 [kV]
                         RedistMinP : -1.00000 [kV]
                         RedistMaxQ : -1.00000 [kVAr]
                         RedistMinQ : -1.00000 [kVAr]
                   MaxRedistLFIters : 10
                IgnoreFixedVoltages : N
             IgnoreNonNomTrnOutlets : N
                         IgnoreTaps : A
                       IgnorePVRegs : N
                      UnlimitedQReg : N
                  UnlimitedQRegSpec : N
              IgnoreLoadCRecordLoad : N
             IgnoreLoadCRecordMotor : N
            IgnoreSupplyCRecordLoad : N
           IgnoreSupplyCRecordGener : N
            IgnoreSupplyCRecordComp : N
           IgnoreSupplyCRecordSCoil : N
           IgnoreShuntsCRecordLine1 : A
           IgnoreShuntsCRecordLine0 : A
            IgnoreShuntsCRecordTrn1 : A
            IgnoreShuntsCRecordTrn0 : N

****** CCalcDescription **********************************************************************

                         CalcFamily : ZK
                           CalcType : ZKAll
                              LVLvl : 1.00000 [kV]
                      UseOperValues : Opr
