-1. Propojte výstup generátorové katry NI-PCI 5401 (označeno na zařízení) se vstupem zesilovače ACQUITEK. Na výstup zesilovače připojte budicí měnič.
Na vstup zesilovače OLYMPUS připojte přijímací měnič a CH0 karty NI PCI 5102 propojte se zesilovačem OLYMPUS. Obě zařízení zapněte.
-2. Otevřete v LabVIEW virtuální přístroj DP SCHELLE.vi. Zařízení je připraveno k provozu. 
Po spuštění aplikace dojde k nastavení parametrů a program čeká na pokyn ke spuštění generování a akvizice,
které se provede tlačítkem START. (zpoždění podle nastavené periody Period [s]). 
Běh programu se ukončí tlačítky STOP a UPDATE. Po doběhnutí cyklu pouze tlačítkem STOP.  
-3. Zápis do souboru se aktivuje pomocí WTF(write to file). 
Výstupní soubory LVM a LVV jsou adresovány do složky: LabVIEW Data v kořenovém adresáři uživatele  (C:\Documents and Settings\schelle\Dokumenty\LabVIEW Data)
-4. Vysvětlení dalších ovládacích prvků je v diplomové práci v kapitole 4. Aplikace pro měření vlastností kontrastních látek 
