\section{Statická hmotnostní metoda s~pevným startem}
\label{kap:pevny_start}

Měření probíhá od otevření do uzavření ventilu umístěného za kalibrovaným průtokoměrem. Hmotnost proteklého množství kapaliny se měří až po uzavření ventilu. Pro tuto metodu je zapotřebí mít přesnou váhu a~tlumit vibrace plynoucí z~chodu čerpadla a~protékání kapaliny potrubím. Nevýhodou této metody při měření malých průtoků je odlišný průtok od konstantního na začátku a~konci měření. Tuto chybu lze ale zmenšit delší dobou měření.~\cite{Automa2008}

Na obr.~\ref{obr:pevny_start} vidíme schéma kalibrační trati. Ze zásobní nádrže čerpadlo vytahuje kapalinu do spádové nádrže, ze které následně odtéká přes kalibrovaný průtokoměr a ventil pro regulaci průtoku do sběrné nádrže. Na konci měřicí trati je umístěn přepad, který zajišťuje, aby se do systému nedostával zpětně vzduch a trať zůstala i po ukončení měření zaplavena. Ze spádové nádrže přepadem odtéká přebytečná kapalina dodávaná čerpadlem zpět do zásobní nádrže, čímž se udržuje konstantní výška hladiny v nádrži. Ze sběrné nádrže po ukončení měření a vážení odteče voda také zpět do zásobní nádrže.

\begin{figure}[!h]
    \begin{center}
        \includegraphics[scale=0.8]{obrazky/metoda_pevny_start.png}
    \end{center}
    \caption[Kalibrace statickou hmotnostní metodou s~pevným startem~\cite{Automa2008}]{Schéma kalibrace průtokoměru statickou hmotnostní metodou s~pevným startem~\cite{Automa2008}} 
    \label{obr:pevny_start}
\end{figure}