\section{Dynamická hmotnostní metoda}

Další metoda, kterou můžeme eliminovat vliv směrování odchylovačem toku, je dynamická hmotnostní metoda. Schéma je znázorněno na obr.~\ref{obr:dynamicka}. Hmotnost kapaliny se stanovuje dynamicky ze změny hodnot během měření. Výhodou je rychlá kalibrace.~\cite{Automa2008}

Existuje ještě kalibrace průtokoměru komparační metodou, která přímo porovnává hmotnost proteklé kapaliny v~nádrži s~etalonovým závažím. Měření probíhá tak, že spuštěno je až po dosažení určité hmotnosti na komparační váze se závažím. Během měření je etalonové závaží z~váhy odstraněno a~měření probíhá do doby, než hmotnost kapaliny na váze dosáhne opět hodnoty, se kterou bylo měření spuštěno. Měření tak není ovlivněno směrováním kapaliny odchylovačem toku ani chybou váhy vzniklou posunutím nuly oproti skutečnosti.~\cite{Automa2008} 

\begin{figure}[!h]
  \begin{center}
    \includegraphics[scale=0.8]{obrazky/metoda_dynamicka.png}
  \end{center}
  \caption[Schéma kalibrace dynamickou hmotnostní metodou~\cite{Automa2008}]{Schéma kalibrace průtokoměru dynamickou metodou~\cite{Automa2008}}
  \label{obr:dynamicka}
\end{figure}