\chapter*{Úvod}
\phantomsection
\addcontentsline{toc}{chapter}{Úvod}

Práce se věnuje realizaci nové měřicí trati pro měření malých průtoků kapalin a~měření parametrů použité referenční váhy a~poskytnutého tepelného průtokoměru.

V~práci jsou nejprve zjištěny a~rozebrány používané metody kalibrace malých hmotnostních průtoků, které by se dali využít pro konstrukci nové měřicí tratě. Dále se v práci popisuje měřicí trať, která má být o~měření malých průtoků rozšířena, a~vybírá se metoda, podle které bude nová trať zrealizována.

Následuje zjištění informací o~tepelných průtokoměrech a~tepelném senzoru, který má být na nové trati kalibrován. Také jsou rozebrány druhy proudění kapalin, což je důležité pro návrh měřicí tratě.

Dále je provedeno testovací měření pro ověření některých zjištěných informací. Je proveden výběr servopohonem poháněného ventilu pro ovládání průtoku vody a~zjištěny informace o~referenční váze používané na původní měřicí trati, která bude využita i~v~trati nové. Následně je již měřicí trať sestavována a~zkoušena na těsnost. Důraz je kladen na stabilitu průtoku a~rovné úseky před i~za ověřovaným průtokoměrem pro ustálení turbulentního proudění na laminární. Namísto okamžitého zabudování ověřovaného průtokoměru je do trati na určené místo nejdříve umístěna prázdná nerezová trubička, jelikož jako první je testována měřicí trať a~referenční váha.

Před testováním tratě je zjištěno fungování stávajícího obslužného programu pro měření a~následně je postupně navrhován a~programován nový vylepšený program.

Práce pokračuje provedením zkušebního měření průtoků na ověření funkčnosti měřicí trati a~referenční váhy. Z~naměřených a~vypočtených hodnot jsou sestrojeny ilustrační grafy a~diskutována dosažená přesnost měření.

Sestrojená trať je upravena dle zjištěních informací ze zkušebního měření a~do trati je připojen poskytnutý ověřovaný průtokoměr, který tak nahradí prázdnou trubičku, která byla do měřicí trati k~tomuto účelu vložena. Jsou proměřeny parametry, charakteristiky a~diskutovány výsledky měření referenční váhou a~ověřovaným průtokoměrem.

Na konci práce jsou z~naměřených hodnot průtoků stanoveny nejistoty referenční váhy a~poskytnutého průtokoměru. Výsledky jsou zhodnoceny v~závěru.
