\chapter{Nová trať}

\section{Orientační měření průtoků}

Před realizací nové měřicí tratě na laboratorním přípravku bylo provedeno jednoduché testovací měření průtoku vody sestavením měřicí tratě z PET láhve místo spádové nádrže a slabé hadičky o průměru 1,8 mm. Z PET láhve bylo odříznuto hrdlo pro snazší dolévání vody a udržování tak ustálené výšky hladiny. Do dna láhve byla vyvrtána dírka, přes kterou byla zavedena hadička na odtok vody. Následně byla hadička v dírce obsilikonována, aby nedocházelo k úniku vody a hadička lépe držela. 

Měření bylo prováděno za postupného dolévání vody do PET láhve, čímž byl simulován provoz čerpadla. Z láhve voda odtékala hadičkou vedenou pod různým sklonem do nádoby položené na zemi. Výška hladiny byla udržována v co nejmenším rozmezí a sklon hadičky byl měřen od svislé polohy.

Čas měření byl určován stopkami, proteklá voda byla po skončení měření vážena na kuchyňské váze. Naměřené a navážené hodnoty jsou uvedeny v tabulce \ref{tab:zkouska}.

\begin{table}[!h]
  \caption[Orientační měření průtoku vody]{Naměřené hodnoty průtoku}
  \begin{center}
  	\small
	  \begin{tabular}{|c|c|c|c||c|c|}
	    \hline
	          Čas měření         & Výška hladiny        & Délka hadičky 	     & Sklon hadičky 	    & Hmotnost 		        & Průtok \\
                $t$ [s]             & $h$ [cm]               & $l$ [m] 	          & $\varphi$ [°]	          & $m$ [kg] 		    & $Q_m$ [kg/h] \\
	    \hline\hline
	           610	                & 10                    & 3                     & 45                 & 0,33                  & 1,95 \\
	    \hline
                  610	                 & 10                    & 3                     & 45                 & 0,34                  & 2,01 \\
	    \hline
	           610	                & 20                    & 3                     & 45                 & 0,42                  & 2,48 \\
	    \hline
	           540	                & 20                    & 3                     & 45                 & 0,37                  & 2,47 \\
	    \hline
                  610	                 & 20                    & 1.2                   & 45                 & 0,43                  & 2,54 \\
	    \hline
	           990	                & 20                    & 1.2                   & 60                 & 0,63                  & 2,29 \\
	    \hline
                  300	                 & 20                    & 0.6                   & 10                 & 0,28                  & 3,36 \\
	    \hline
                  120	                 & 20                    & 0.6                   & 10                 & 0,11                  & 3,30 \\
	    \hline
	  \end{tabular}
  \end{center}
  \label{tab:zkouska}
\end{table}

 Příklad výpočtu průtoku pro 1. řádek tab. \ref{tab:zkouska}:
\begin{equation}
Q_m = \frac{m}{t} \cdot 3600 = \frac{0,33}{610} \cdot 3600 = 1,95 \ kg/h
\end{equation}

 I když bylo měření jistě velmi nepřesné a nebylo naměřeno dostatečné množství hodnot pro zprůměrování výsledků, můžeme z uvedené tabulky zjistit, že průtok je především závislý na výšce hladiny v nádrži a sklonu odtokové hadičky.