\chapter{Metody kalibrace průtokoměrů}

Každý průtokoměr vyžaduje pro přesné měření kalibraci. Průtok je možné měřit jako objemový nebo hmotnostní, přičemž objemový průtok ovlivňuje teplota a~tlak média, zatímco hmotnostní průtok je na těchto veličinách nezávislý. Kalibrace průtokoměrů obvykle probíhá tzv. sběrnou metodou, kdy se protékající kapalina přes kalibrovaný průtokoměr sbírá v nádobě, ve které se množství proteklé kapaliny určí objemovou nebo hmotnostní metodou.~\cite{Automa2008}

Kapalina se uvádí do pohybu buď samospádem z~nádrže, ve které je konstantní výška hladiny, nebo čerpadlem, jemuž můžeme frekvenčním měničem regulovat otáčky a~tím průtok. Důležité je před kalibrací nechat kapalinu v~nádrži, ze které se bude čerpat do měřící trati, ohřát na pokojovou teplotu. Následně je nutné zaplavit a~odvzdušnit měřicí trať protékáním kapaliny. Poté již můžeme začít kalibrovat.~\cite{Automa2008}

Nejmenších chyb měření lze dosáhnout hmotnostními metodami, které budou dále rozebrány, nebo například dynamickou objemovou metodou, která používá pístové etalony průtoků. Tato metoda je vhodná pro kalibraci kapalinou s~určitou viskozitou nebo pro měření velmi malých průtoků, jelikož není ovlivňována odpařováním.~\cite{Automa2008}   

Hmotnostní průtokoměry se používají při monitorování a~řízení procesů, kde je zapotřebí přesnost a~spolehlivost. Jejich výhodou je přesnější měření nízkých průtoků plynu a~kapalin, než lze detekovat jinými přístroji, pokud jsou provozovány v~režimu udržení konstantní teploty sondy. Při měření je obvyklá chyba 1-2~\%
z~plného rozsahu. Aplikují se tedy pro měření průtoku spalovacího vzduchu v~kotlích, k~měření těsnosti či vzorkování vzduchu v~jaderných elektrárnách.~\cite{Jakar}