\chapter*{Závěr}
\phantomsection
\addcontentsline{toc}{chapter}{Závěr}

Tato práce se věnovala rozšíření laboratorního přípravku o~měřicí trať pro měření malých průtoků a~proměření charakteristik referenční váhy OMEGA~LSC7000-100, která byla následně vyměněna za váhu Kern~PCB~2500-2, a~ověřovaného průtokoměru pracujícího na anemometrickém principu.

V~práci byly rozebrány různé možnosti kalibrace hmotnostních průtokoměrů, které se běžně používají. Byla popsána měřicí trať, vedle které bylo později provedeno rozšíření o~novou trať pro měření malých průtoků podle vybrané kalibrační statické hmotnostní metody s~pevným startem z~popsaných metod kalibrace průtokoměrů. Trať byla sestrojena dle schéma uvedeného na obr.~\ref{obr:nova_trat}. Při realizaci bylo důležité dbát na zjištěné podmínky pro laminární proudění, aby byl průtok stabilní. Při sestrojení byla do trati zabudována prázdná trubička namísto ověřovaného tepelného průtokoměru, který byl do trati vložen až později.

Byly zjištěny obecné informace o~tepelných průtokoměrech a~druzích proudění kapalin. Dále byly popsány důležité poznatky o~poskytnutém tepelném průtokoměru, kterým byl snímač pracující na anemometrickém principu. Jednalo se o~nerezovou trubičku průměru 10~mm, na které byly nalepeny 2~senzory teploty, a~vyhodnocovací jednotku.

Před započetím prvního měření ještě muselo být pochopeno fungování obslužného programu, aby mohl být postupně navrhován nový vylepšený program s~funkcemi, které budou k~měření zapotřebí.

Následovalo první měření na nově zbudované trati, kde byla ověřena těsnost spojů na trati a změřena přesnost referenční váhy OMEGA. Nejdříve bez přítoku vody byla zjištěna velikost rušení váhy, naměřené hodnoty jsou uvedeny v~tab.~\ref{tab:bez_pritoku} a~vyobrazeny na obr.~\ref{obr:bez_pritoku}. Následně bylo provedeno měření s~přítoky do 25~kg/h a byla zjištěna směrodatná odchylka hodnot měřených na váze, výsledky jsou uvedeny v~tab.~\ref{tab:s_pritokem} a~\ref{tab:odchylka_1}, směrodatná odchylka pro jednotlivé průtoky je vykreslena na obr.~\ref{obr:odchylka_1}.

Z~naměřených hodnot bylo zjištěno, že měření referenční váhou by nebylo pro následující měření dostatečně přesné. Proto byla instalována nová váha Kern~PCB~2500-2, která měla nepřesnost měření zmenšit. Také již byl do trati nainstalován poskytnutý tepelný průtokoměr, který nahradil k~tomu určenou prázdnou trubičku.

Práce pokračovala provedením měření, při kterém byly proměřovány parametry a~charakteristiky měření referenční váhou a~kalibrovaným průtokoměrem. Při měření se odlepil jeden ze snímačů teploty z~nerezové trubičky. Ta proto musela být z~měřicí trati odmontována a~odnesena na opravu. Než byl teploměr na trubičku znovu přilepen, byla zpracována naměřená data před odlepením senzoru a~diskutováno rozložení průtoků. Zpracované hodnoty se nachází v~kap.~\ref{kap:mereni_bc_1}. Jsou zde uvedeny grafy vybraných změřených průtoků, na kterých je ukázáno jejich chování v~čase (obr.~\ref{obr:zmena_prutoku_1} až ~\ref{obr:zmena_prutoku_6}) a~v~podsekci jsou vyneseny grafy, ze kterých bylo určeno, že průtoky jsou rozloženy dle Gaussova rozdělení pravděpodobnosti (obr.~\ref{obr:Gauss_1} až~\ref{obr:Gauss_10}).

Po opravě ověřovaného snímače měření mohlo pokračovat. Jelikož byl během opravy přepracován vyhodnocovací program, bylo provedeno celé nové měření. Naměřené a~vypočtené hodnoty se nachází v kap.~\ref{kap:mereni_bc_2}. Z důvodu jiných měřených průtoků ověřovaným průtokoměrem než referenční váhou byla provedena úprava parametrů snímače. Nové hodnoty jsou uvedeny v~podsekci~\ref{kap:mereni_bc_3}. Hodnoty už si více odpovídají, jak je vidět z obr.~\ref{obr:prutoky_bc_3}, ale bude ještě potřeba provést další úpravy.

Na konci práce byly z~naměřených hodnot průtoků stanoveny nejistoty referenční váhy a~poskytnutého tepelného průtokoměru. Pro oba senzory byly spočítány nejistoty pro 4~sady průtoků. Vypočítané nejistoty referenční váhy jsou uvedeny v~tab.~\ref{tab:nejistota_vaha}, nejistoty senzoru v~tab.~\ref{tab:nejistota_senzoru}. Nejistoty váhy se pohybují v~rozmezí 10,5~až~20,5~g/h, nejistoty senzoru 10,6~až~92,0~g/h. I~přes fakt, že pro průtokoměr je počítána pouze nejistota typu~A, dosahuje celková nejistota váhy lepších hodnot.

Ověřovaný tepelný průtokoměr by bylo zapotřebí ještě dále vylepšovat, aby měřil pro co největší rozsahy průtoků správné hodnoty určené referenční váhou. Také by bylo vhodné ještě lépe průměrovat měřené hodnoty, aby bylo dosaženo menší nejistoty měření.

V této práci bylo dosaženo všech hlavních cílů práce, a to zkonstruování měřicí trati včetně vytvoření nového obslužného programu a proměření charakteristik referenční váhy a poskytnutého tepelného průtokoměru včetně spočítání nejistot měření.
