\chapter{Tepelné průtokoměry}

\section{Princip tepelných hmotnostních průtokoměrů}

Tepelné hmotnostní průtokoměry měří buď na kalorimetrickém principu~-~vkládání konstantní energie k~ohřevu proudícího média a~sledováním rozdílu teplot před a~za topným členem, nebo na anemometrickém principu~-~měření protékajícího výkonu potřebného k~udržení konstantní teploty sondy, která je ochlazována proudícím médiem. \cite{Dex}

Průtokoměry pracující na kalorimetrickém principu se skládají z~topného vinutí, které ohřívá proudící kapalinu, a~dvou snímačů teploty nacházející se symetricky vzdálené z~obou stran topného vinutí. Pokud kapalina snímačem neproudí, teplota $\var{T}_\textind{1}$ a $\var{T}_\textind{2}$ je stejná. Ovšem pokud kapalina proudí, snímač $\const{S}_\textind{1}$ je ochlazován přitékající kapalinou a~naopak snímač $\const{S}_\textind{2}$ je kapalinou protékající přes topné vinutí ohříván. Z~aktuálního rozdílu teplot mezi snímači je vyhodnocena hodnota průtoku. \cite{Dex}

Průtokoměry pracující na anemometrickém principu se skládají pouze z~jednoho vyhřívaného snímače teploty, který je vyhříván na konstantní teplotu. Hodnota průtoku je vyhodnocena z~velikosti dodávaného elektrického výkonu potřebného pro udržení konstantní teploty vyhřívaného snímače.

\begin{figure}[!h]
  \begin{center}
    \includegraphics[scale=1]{obrazky/princip.jpg}
  \end{center}
  \caption[Kalorimetrický princip průtokoměru \cite{Dex}]{Kalorimetrický princip průtokoměru \cite{Dex}}
\end{figure}