\section{Statická hmotnostní metoda s~letmým startem}

Nevýhody statické hmotnostní metody s~pevným startem lze překonat metodou s~letmým startem. Zde je navíc umístěn odchylovač toku, kterým můžeme tok směrovat buď do sběrné nádrže, nad kterou je umístěn, nebo zpět do zásobní nádrže, ze které bude kapalina znovu čerpána do vrchní nádrže. Měření se spouští a~ukončuje s~přechodem odchylovače přes střední polohu pomocí snímače k~tomuto určenému. Tato metoda nám zajistí konstantní průtok během celého měření a~zkrátí tak dobu potřebnou pro měření přesnosti průtokoměru. Musí být ale zajištěn přesný pohyb odchylovače toku a~správný čas spuštění/ukončení měření.~\cite{Automa2008}

\begin{figure}[!h]
    \begin{center}
        \includegraphics[scale=0.6]{obrazky/metoda_letmy_start.png}
    \end{center}
    \caption[Kalibrace statickou hmotnostní metodou s~letmým startem~\cite{Automa2008}]{Schéma kalibrace průtokoměru statickou hmotnostní metodou s~letmým startem~\cite{Automa2008}}
\end{figure}

\newpage
\subsection{„Jednosměrný“ odchylovač toku}

Byl také zkonstruován pouze „jednosměrný“ odchylovač toku, který eliminuje nesymetrii rychlosti proudění, pohybu komory odchylovače a~snímače pro spouštění/ukončení měření. Kromě odchylovače je zapotřebí posuvná nádoba se třemi komorami. Z~prostřední komory odchází kapalina do sběrné nádrže, z~krajních se vrací potrubím zpět do zásobní nádrže. Na obr.~\ref{odchylovac} můžeme vidět princip činnosti „jednosměrného“ odchylovače toku a~posuvné části.~\cite{Automa2008}

\begin{figure}[!h]
    \begin{center}
        \includegraphics[scale=1]{obrazky/jednocestny_odchylovac.png}
    \end{center}
    \caption[Jednocestný odchylovač toku \cite{Automa2008}]{Princip funkce „jednosměrného“ odchylovače toku \cite{Automa2008}}
    \label{odchylovac}
\end{figure}

