Uvod
- do Bc prodloužit (min ~3/4 strany)

1.1 Princip tepelných hmotnostních průtokoměrů
- v úvodu máte popsaný kalorimetrický princip, dále v kap. 1.2 popisujete správně anemometrický princip, který je u těch našich trubiček používaný
%%%%% v kap. 1.1 popisuji obecně kalorimetrický i anemometrický princip, protože tyto principy mají shodné uspořádání, následně v kap. 1.2 už popisuji přímo trubičky.
          - nemají stejné uspořádání, u anemometrického principu stačí z principu jeden snímač - ten vyhřívaný, u kalorimetrie potřebujete heater a dva další snímače - můžeme probrat na konzultaci
          %%%%% ano, wikipedii se nedá věřit - "Používá se dvou způsobů měření – anemometrického a kalorimetrického. Oba jsou tvořeny žhaveným tělískem a dvěma teploměry (termoanemometr vyhodnocuje ochlazení žhaveného tělíska, kalorimetrický způsob vyhodnocuje zahřátí okolního média)." 
          %%%%% Přepsáno 

1.7 Zvolení metody
- neodůvodnil jste vybrání metody, text spíš odpovídá nadpisu "Současná měřicí trať"
%%%%% nový nadpis: Současná měřicí trať a plánované úpravy? 
          - třeba
          %%%%% hotovo

- text pod "obr. 1.6: Schéma stávající měřicí trati" na nic nenavazuje a celkově nedává moc smysl, asi ho rozepište na podkapitolu
%%%%% text přemístěn na začátek kapitoly k odkazu na schéma, schéma tak ale zůstalo na stránce samotné

2.1 Orientační měření průtoků
- v prvním odstavci víc rozveďte postup experimentu, máte částečně popsanou aparaturu, ale není jasné, čím jste měřil hmotnost (kuchyňská váha?) a čím čas (stopky?) a hlavně jak probíhal experiment (hadice byla zacpaná, petka plná, pak jste hadici uvolnil, petka se vyprázdnila za nějaký čas, tak nějak?)
%%%%% doplněno

4.1 Měření průtoku
- ve vynesených závislostech vyznačujte hlavně měřené body, čáry mezi nimi jsou druhotné
%%%%% vyznačeny
      - příkazem \tikzset{every mark/.append style={scale=2}} vloženým před \begin{tikzpicture} můžete upravit velikost značek v grafu, např. na velikost 2, automaticky je velikost 1, to se mi zdá malé, ozkoušel jsem to u vás na grafu 4.2
      %%%%% Také se mi zdálo malé, nevěděl jsem jak zvětšit, děkuji. Zvětšeno.

- v obr. 4.2 vynášíte chybu od střední hodnoty pro jednotlivá měření, to je trochu nepřehledné (vzorků máte pro různý průtok různé počty, chyba určitě nezávisí na číslu měření) -> bylo by lepší spočítat rozptyl pro každý průtok, nebo nejistotu typu A pro každý průtok, vis BPC-MA3 a BPC-MVE.
%%%%% rozptyl spočítán

Závěr
- buďte konkrétnější, např. 
"zjištěna přesnost měření referenční váhy" -> jaké přesnost byla změřena? Např. v kg, v %, rozptyl naměřených hodnot, nejistota měření, ...
%%%%% rozptyl, přidány odkazy na grafy
      - rozptyl by bylo vhodné spočítat, reálně jste počítal a vynášel jen odchylku od střední hodnoty, vis https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozptyl_(statistika)
      %%%%% rozptyl pro graf 4.2 spočítán a vynesen


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Poznamky k Bc %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
//Kap. 4 Trať

Kap. 5 - LabView 
Obr. 5.3 - co je "flow sensor" a "actual flow sensor"? 
      //K "flow sensor" dopíšu Average, jelikož vypíše až na konci průměrný průtok.
Obr. 5.4 - jak tam fungují ty shiftregistry?
      //Fungují pro výpočet průtoku váhou. Bere se první a pátá hodnota, ze které se průtok počítá.
Kap. 7 
- název - raději "Měření s laboratorní váhou", nebo něco podobného.
      //nemá to být ještě měření, ale důvod výběru a popis nové váhy.
- "kapacita vážení" zní podivně, co třeba "rozsah váhy"?
      //to je lepší, opraveno

//Kap. 8
//Obr. 8.1 - chybný obrázek
      // chybné obrázky jsou z důvodu, že správné nemám, musím teprve vyfotit
      // již správné