HMC5883L.c:11:8:HMC5883L_readRaw	16	static
HMC5883L.c:20:8:HMC5883L_readNormalize	24	static
HMC5883L.c:29:6:HMC5883L_setOffset	24	static
HMC5883L.c:36:6:HMC5883L_setRange	16	static
HMC5883L.c:79:18:HMC5883L_getRange	8	static
HMC5883L.c:84:6:HMC5883L_setMeasurementMode	24	static
HMC5883L.c:95:17:HMC5883L_getMeasurementMode	16	static
HMC5883L.c:105:6:HMC5883L_setDataRate	24	static
HMC5883L.c:116:21:HMC5883L_getDataRate	16	static
HMC5883L.c:127:6:HMC5883L_setSamples	24	static
HMC5883L.c:138:20:HMC5883L_getSamples	16	static
HMC5883L.c:150:6:HMC5883L_writeRegister8	32	static
HMC5883L.c:156:9:HMC5883L_fastRegister8	40	static
HMC5883L.c:165:9:HMC5883L_readRegister8	40	static
HMC5883L.c:173:9:HMC5883L_readRegister16	40	static
