frontend: WBX rev.3.0  serial: E2R19X9XW   (Vojtovo)
mainboard: N200 rev.3  serial: EBR10ZAUN (Vojtovo)
power setting: cca -1dBm,  TXgain: 24, TX samplerate: 1Msps
VSA: f=1800MHz, Ref level 5.24dBm, Att 25dB, Res len: 400, symbolrate 100kHz
