frontend: SBX rev.5.1  serial: F4D019
mainboard: N200 rev.2  serial: E7R11YEUN
power setting: cca -1dBm,  TXgain: 16, TX samplerate: 1Msps
VSA: f=1800MHz, Ref level +7.07dBm, Att 25dB, Res len: 400, symbolrate 100kHz

o 6dB mensi gain nez predchozi sbx, ale ref level vna nastavilo divne vysoko.. nejaky spickovy ruseni zeby ?