frontend: WBX rev.3.0  serial: EAR23T4XW
mainboard: N200 rev.2  serial: E7R11YEUN
power setting: cca -1dBm,  TXgain: 24, TX samplerate: 1Msps
VSA: f=1800MHz, Ref level 6.34dBm, Att 25dB, Res len: 400, symbolrate 100kHz
