frontend: SBX rev.3  serial: E8R11YCXS
mainboard: N200 rev.2  serial: E7R11YEUN
power setting: cca -1dBm,  TXgain: 10, TX samplerate: 1Msps
VSA: f=1800MHz, Ref level -4.71dBm, Att 20dB, Res len: 400, symbolrate 100kHz
