Generated by EAGLE CAM Processor 5.6.0

Photoplotter Info File: C:/Users/Josef Janda/Documents/VUT/semestrální projekt/Eagle/deska senzorů 2/plt.gpi

 Date              : 11.3.2010 22:25:31
 Plotfile          : C:/Users/Josef Janda/Documents/VUT/semestrální projekt/Eagle/deska senzorů 2/plt.gbr
 Apertures         : generated: 
 Device            : Gerber photoplotter with RS-274-X aperture generation

Parameter settings:

 Emulate Apertures : no
 Emulate Thermal   : no
 Emulate Annulus   : no
 Tolerance Draw  + :  0.00 %
 Tolerance Draw  - :  0.00 %
 Tolerance Flash + :  0.00 %
 Tolerance Flash - :  0.00 %
 Rotate            : no
 Mirror            : no
 Optimize          : yes
 Auto fit          : yes
 OffsetX           : 0inch
 OffsetY           : 0inch

Plotfile Info:

 Coordinate Format : 2.4
 Coordinate Units  : Inch
 Data Mode         : Absolute
 Zero Suppression  : None
 End Of Block      : *

Apertures used:

 Code     Shape     Size                  used

 D10      draw      0.0050inch              65
 D11      draw      0.0059inch               8
 D12      draw      0.0100inch               5
 D13      rectangle 0.0571inch x 0.0295inch    14
 D14      draw      0.0040inch              28
 D15      rectangle 0.0256inch x 0.0551inch     6
 D16      draw      0.0060inch               8
 D17      rectangle 0.0551inch x 0.0256inch     2
 D18      rectangle 0.0295inch x 0.0571inch     8
 D19      rectangle 0.0118inch x 0.0059inch     6
 D20      square    0.0118inch               3
 D21      rectangle 0.0236inch x 0.0531inch     6

