Generated by EAGLE CAM Processor 5.6.0

Photoplotter Info File: C:/Users/Josef Janda/Documents/VUT/semestrální projekt/Eagle/deska senzorů 2/bot.gpi

 Date              : 11.3.2010 22:25:31
 Plotfile          : C:/Users/Josef Janda/Documents/VUT/semestrální projekt/Eagle/deska senzorů 2/bot.gbr
 Apertures         : generated: 
 Device            : Gerber photoplotter with RS-274-X aperture generation

Parameter settings:

 Emulate Apertures : no
 Emulate Thermal   : no
 Emulate Annulus   : no
 Tolerance Draw  + :  0.00 %
 Tolerance Draw  - :  0.00 %
 Tolerance Flash + :  0.00 %
 Tolerance Flash - :  0.00 %
 Rotate            : no
 Mirror            : no
 Optimize          : yes
 Auto fit          : yes
 OffsetX           : 0inch
 OffsetY           : 0inch

Plotfile Info:

 Coordinate Format : 2.4
 Coordinate Units  : Inch
 Data Mode         : Absolute
 Zero Suppression  : None
 End Of Block      : *

Apertures used:

 Code     Shape     Size                  used

 D10      rectangle 0.0591inch x 0.0512inch    18
 D11      rectangle 0.0118inch x 0.0512inch    16
 D12      rectangle 0.0512inch x 0.0118inch    12
 D13      rectangle 0.0512inch x 0.0591inch     4
 D14      round     0.0433inch              23
 D15      rectangle 0.0197inch x 0.0315inch    12
 D16      rectangle 0.0315inch x 0.0197inch     2
 D17      draw      0.0079inch              55
 D18      draw      0.0100inch            1341
 D19      draw      0.0160inch               3
 D20      draw      0.0120inch               1
 D21      draw      0.0130inch              15
 D22      round     0.0278inch              31
 D23      draw      0.0059inch              13

