Generated by EAGLE CAM Processor 5.6.0

Photoplotter Info File: C:/Users/Josef Janda/Documents/VUT/semestrální projekt/Eagle/Zaznamnik5/smb.gpi

 Date              : 11.3.2010 21:10:44
 Plotfile          : C:/Users/Josef Janda/Documents/VUT/semestrální projekt/Eagle/Zaznamnik5/smb.gbr
 Apertures         : generated: 
 Device            : Gerber photoplotter with RS-274-X aperture generation

Parameter settings:

 Emulate Apertures : no
 Emulate Thermal   : no
 Emulate Annulus   : no
 Tolerance Draw  + :  0.00 %
 Tolerance Draw  - :  0.00 %
 Tolerance Flash + :  0.00 %
 Tolerance Flash - :  0.00 %
 Rotate            : no
 Mirror            : no
 Optimize          : yes
 Auto fit          : yes
 OffsetX           : 0inch
 OffsetY           : 0inch

Plotfile Info:

 Coordinate Format : 2.4
 Coordinate Units  : Inch
 Data Mode         : Absolute
 Zero Suppression  : None
 End Of Block      : *

Apertures used:

 Code     Shape     Size                  used

 D10      rectangle 0.0671inch x 0.0592inch    36
 D11      rectangle 0.0740inch x 0.0500inch     2
 D12      rectangle 0.0237inch x 0.0671inch    28
 D13      round     0.0395inch               2
 D14      round     0.0513inch              53
 D15      draw      0.0574inch               3
 D16      rectangle 0.0592inch x 0.0671inch    24
 D17      square    0.2049inch               2
 D18      square    0.1080inch               2
 D19      square    0.0789inch               4
 D20      rectangle 0.0907inch x 0.0867inch     4
 D21      rectangle 0.0789inch x 0.0356inch     8
 D22      round     0.0434inch              14
 D23      octagon   0.0740inch               3
 D24      rectangle 0.0500inch x 0.0740inch     4
 D25      rectangle 0.1458inch x 0.0828inch     4
 D26      round     0.0740inch              11
 D27      rectangle 0.0513inch x 0.0474inch     4
 D28      round     0.0316inch              82

