Virtual Crash 2.2 protokol; licence: student

vozidlo/překážka: 1 - Skoda / Felicia; řidič: | startovací údaje | konečné údaje
rychlost (v) [km/h] | 34.390 | 0.002
úhel natočení - X,Y,Z [deg] | 0.000 | 0.000 | -178.352 | 0.016 | 0.001 | -106.594
směr rychlosti (vni,vnz) [deg] | -178.352 | 0.000 | -16.638 | 0.752
uhlová rychlost - X,Y,Z (omega) [rad/s] | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.001 | 0.000 | 0.000
poloha těžiště - X,Y,Z [m] | 24.114 | 0.142 | 0.540 | 3.496 | -2.595 | 0.540

vozidlo/překážka: 2 - Mercedes Benz / C 320 CDI Elegance; řidič: | startovací údaje | konečné údaje
rychlost (v) [km/h] | 32.850 | 0.000
úhel natočení - X,Y,Z [deg] | 0.000 | 0.000 | -42.636 | 0.000 | 0.003 | -102.527
směr rychlosti (vni,vnz) [deg] | -42.636 | 0.000 | 158.723 | 9.153
uhlová rychlost - X,Y,Z (omega) [rad/s] | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
poloha těžiště - X,Y,Z [m] | -17.692 | 18.535 | 0.540 | -0.450 | -2.501 | 0.540

Kolize

typ kolize - automatická / manuálni | vozidlo/překážka 1 | vozidlo/překážka 2
pořadí | t [s] | překrytí [s] | X Y Z [m] | k | tření | phi psi [deg] | delta v [km/h] | impulz rázu [Ns] | deformační energie [J] | EES [km/h] | EES [km/h]
deformace [m] | deformace [m]
doběh
v [km/h] | omega-z [rad/s] | v [km/h] | omega-z [rad/s]
výběh
v [km/h] | omega-z [rad/s] | v [km/h] | omega-z [rad/s]
delta v [km/h] | delta v [km/h]
GEV | GEV
automatická | 1: Skoda / Felicia | 2: Mercedes Benz / C 320 CDI Elegance
1 | 2.740 | 0.030 | 0.751 | 0.100 | 1.000 | 72.762 | 4.010 | 7408.629 | 36651.208 | 18.084 | 18.893
0.254 | 0.428
0.379 | 17.445 | -0.030 | 27.271 | -0.158
0.000 | 12.179 | 1.644 | 14.865 | -0.989
0.429 | 24.695 | 15.952
1.366 | 0.844

Kinematika
Sekvence

vozidlo/překážka: 1 - Skoda / Felicia; řidič: | řízení 1 [deg] | řízení 2 [deg] | brzdění 1 [%] | brzdění 2 [%]
čas [s] dráha [m] rychlost [km/h] | dt [s] | ds [m] | typ | náběh brzd [s] | čas zatáčení [s] | a [m/s^2] | vlevo | vpravo | vlevo | vpravo
0.000 0.000 34.390 | - | - | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
0.800 7.642 34.383 | 0.800 | (7.642) | brzdění | 0.200 | 0.000 | 2.452 | 0.000 | 0.000 | 296.473 | 296.473 | 132.681 | 132.681
6.000 24.265 0.002 | - | - | - | - | - | 2.452 | 0.000 | 0.000 | 296.473 | 296.473 | 132.681 | 132.681

vozidlo/překážka: 2 - Mercedes Benz / C 320 CDI Elegance; řidič: | řízení 1 [deg] | řízení 2 [deg] | brzdění 1 [%] | brzdění 2 [%]
čas [s] dráha [m] rychlost [km/h] | dt [s] | ds [m] | typ | náběh brzd [s] | čas zatáčení [s] | a [m/s^2] | vlevo | vpravo | vlevo | vpravo
0.000 0.000 32.850 | - | - | - | 0.000 | 1.000 | 0.000 | -10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
1.770 16.149 32.789 | 1.770 | (16.149) | brzdění | 0.200 | 1.000 | 2.452 | -5.350 | 0.000 | 348.938 | 348.938 | 156.724 | 156.724
6.000 28.200 0.000 | - | - | - | - | - | 2.452 | -5.350 | 0.000 | 348.938 | 348.938 | 156.724 | 156.724

Technické údaje

vozidlo/překážka: 1 - Skoda / Felicia; řidič:
délka [m] | 3.850
šířka [m] | 1.640
výška [m] | 1.410
výška těžiště [m] | 0.540
poh. hmotnost [kg] | 1080.000 (1080.000)
moment setr. - X,Y,Z [kgm^2] | 387.823 (387.823) | 1292.743 (1292.743) | 1292.743 (1292.743)
součinitel tření - podložka | 0.500
restituce - podložka | 0.050
počet náprav | 2
převis přední [m] | 0.830
těžiště - přední náprava [m] | 1.225
rozvor 1 - 2 [m] | 2.450
rozchod - náprava 1 [m] | 1.420
rozchod - náprava 2 [m] | 1.380
max. úhel směr. odch. - náprava 1 vlevo/vpravo [deg] | 10.000 | 10.000
max. úhel směr. odch. - náprava 2 vlevo/vpravo [deg] | 10.000 | 10.000
pružnost - náprava 1 vlevo/vpravo [N/m] | 17658.000 | 17658.000
pružnost - náprava 2 vlevo/vpravo [N/m] | 17658.000 | 17658.000
tlumení - náprava 1 vlevo/vpravo [Ns/m] | 1986.525 | 1986.525
tlumení - náprava 2 vlevo/vpravo [Ns/m] | 1986.525 | 1986.525
zatížení v kabině vpředu [kg] | 0.000
zatížení v kabině vzadu [kg] | 0.000
zatížení v kufru [kg] | 0.000
zatížení střechy [kg] | 0.000
ABS | Ne
adheze | 0.250

vozidlo/překážka: 2 - Mercedes Benz / C 320 CDI Elegance; řidič:
délka [m] | 4.540
šířka [m] | 1.730
výška [m] | 1.470
výška těžiště [m] | 0.540
poh. hmotnost [kg] | 1672.000 (1672.000)
moment setr. - X,Y,Z [kgm^2] | 783.149 (783.149) | 2610.496 (2610.496) | 2610.496 (2610.496)
součinitel tření - podložka | 0.500
restituce - podložka | 0.050
počet náprav | 2
převis přední [m] | 0.800
těžiště - přední náprava [m] | 1.160
rozvor 1 - 2 [m] | 2.710
rozchod - náprava 1 [m] | 1.490
rozchod - náprava 2 [m] | 1.460
max. úhel směr. odch. - náprava 1 vlevo/vpravo [deg] | 10.000 | 10.000
max. úhel směr. odch. - náprava 2 vlevo/vpravo [deg] | 10.000 | 10.000
pružnost - náprava 1 vlevo/vpravo [N/m] | 31271.336 | 31271.336
pružnost - náprava 2 vlevo/vpravo [N/m] | 23403.064 | 23403.064
tlumení - náprava 1 vlevo/vpravo [Ns/m] | 3518.025 | 3518.025
tlumení - náprava 2 vlevo/vpravo [Ns/m] | 2632.845 | 2632.845
zatížení v kabině vpředu [kg] | 0.000
zatížení v kabině vzadu [kg] | 0.000
zatížení v kufru [kg] | 0.000
zatížení střechy [kg] | 0.000
ABS | Ano
adheze | 0.250

Nastavení

integrační krok [s] | 0.005
ráz | hloubka překrytí [s] | 0.030
implicitní hodnota k | 0.100
implicitní hodnota tření | 1.000