Interpolace pomoci prahovani ContourletSD koeficientu
interpolaceContourletSD.png
 
PSNR = 37.98dB
SNR = 22.1416dB
MSE = 0.0016485
SSIM = 0.89363
 
Bikubicka interpolace
interpolaceBikubicka.png
 
PSNR = 38.4941dB
SNR = 23.1697dB
MSE = 0.001301
SSIM = 0.91601

Interpolace pomoci prahovani ContourletSD koeficientu
+matice aproximacnich koeficientu jako vstupni obrazek
interpolaceContourletSD_WT.png
 
PSNR = 38.886dB
SNR = 23.9509dB
MSE = 0.0010861
SSIM = 0.93628

Interpolace pomoci prahovani WaveAtom koeficientu
interpolaceWaveAtom.png
 
PSNR = 38.0105dB
SNR = 22.2025dB
MSE = 0.0016255
SSIM = 0.89309