ALSE (měření pomocí antén)
==========================

Prutovka (100kHz - 30MHz)
-------------------------
 - 9kHz šířka pásma, 5kHz krok, čas měření 50ms, PEAK a AV detektor
 - 9kHz šířka pásma, 5kHz krok, čas měření 1s, QUASI-PEAK detektor

Bikonická anténa (30MHz - 200MHz)
---------------------------------
 - 9kHz šířka pásma, 5kHz krok, čas měření 50ms, PEAK a AV detektor (vertikální a horizontální polarizace)
 - 120kHz šířka pásma, 50kHz krok, čas měření 50ms, PEAK a AV detektor (vertikální a horizontální polarizace)
 - 120kHz šířka pásma, 50kHz krok, čas měření 1s, QUASI-PEAK detektor (vertikální a horizontální polarizace)
 - 1MHz šířka pásma, 500kHz krok, čas měření 50ms, PEAK a AV detektor (vertikální a horizontální polarizace)

Logaritmicko-periodická anténa (200MHz - 2,69GHz)
-------------------------------------------------
 - 9kHz šířka pásma, 5kHz krok, čas měření 50ms, PEAK a AV detektor (vertikální a horizontální polarizace)
 - 120kHz šířka pásma, 50kHz krok, čas měření 50ms, PEAK a AV detektor (vertikální a horizontální polarizace)
 - 1MHz šířka pásma, 500kHz krok, čas měření 50ms, PEAK a AV detektor (vertikální a horizontální polarizace)


AN (měření pomocí umělých sítí)
===============================
 - 9kHz šířka pásma, 5kHz krok, čas měření 50ms, PEAK a AV detektor (v napájení [Vcc] a v zemi [GND])
 - 9kHz šířka pásma, 5kHz krok, čas měření 1s, QUASI-PEAK detektor (v napájení [Vcc] a v zemi [GND])
 - 120kHz šířka pásma, 50kHz krok, čas měření 50ms, PEAK a AV detektor (v napájení [Vcc] a v zemi [GND])
 - 120kHz šířka pásma, 50kHz krok, čas měření 1s, QUASI-PEAK detektor (v napájení [Vcc] a v zemi [GND])
 - 1MHz šířka pásma, 500kHz krok, čas měření 500ms, PEAK a AV detektor (v napájení [Vcc] a v zemi [GND])