Stručný uživatelský manuál k diplomové práci OCR cíleně znehodnocených textů.

Po spuštění aplikace se automaticky vyhledají bloky (dynamické knihovny) ve 
stejném adresáři, jako je spustitelný soubor. Automaticky se vytvoří nový
prázdný dokument, do kterého může uživatel přetahovat bloky pomocí 
"Drag and Drop". 

Při kliknutí pravým tlačítkem myši na blok, se otevře menu, které následující 
možnosti:
  Properties - Otevře konfigurační okno bloku
  Delete - Smaže blok
  Execute when process - Přidá blok do množiny bloků, které se spouští 
                         (viz text v diplomové práci 3.2)
  Have own trigger - přidání bloku do množiny bloků, které umí spouštět výpočet
                     samostatně
  
Při kliknutí pravým tlačítkem na port bloku se zobrazí nabídka zobrazovačů 
signálu. Implementované zobrazovače, které jsem k dispozici jsou:
  VBitmap - Zobrazovač obrázků typu BMP.
  VPlot - Zobrazovač XY grafů.
Uživatel musí zvolit vhodný zobrazovač, aby byly data zobrazeny.

Simulace se spouští v nabídce Process - Trigger(this thread, refresh), nebo 
klávesovou zkratkou CTRL+SPACE. 
Spuštění výpočtu řízenou bloky, které mají rozhraní "autotrigger" (viz text 
v diplomové práci - 3.2.1, 4.6), se provádí v nabídce Process - Start. Zastavení
výpočtu pak Process - Stop.

Vytvoření virtuálního bloku(viz text v diplomové práci 3.3.2, 3.3.3) se provede
přetažením bloku "Virtual block" z kořenové nabídky bloků v "Blocks Toolbar" 
okně. Nastavení počtu portů se provádí v konfiguračním okně bloku. Uvnitř tohoto
bloku se uvedené porty zpřístupní přetažením bloků "Input block", nebo 
"Output block". Tyto bloky mají v konfiguračním okně výběr portu nadřazeného
virtuálního bloku, se kterým budou pojeny. 

Navigace ve schématu se provádí pomocí levé části okna pohledu. Existuje možnost
otevření dalšího pohledu na ten samý dokument (Window - New Window). Poté může
uživatel bez složitého přepínání zobrazovaného bloku v levé části okna, 
manipulovat s dokumentech v různých místech stromu.