nano PWM pins: 5 and 6: 980 Hz;	analogWrite values from 0 to 255
		3, 9, 10, 11 - 490 Hz

kalibrace Schema_potak: potak na max, PWM 100% -> snizuju, dokud se Q1 scela neotevre (0,2V) (resp. opacne pro PNP)