Spracovanie dát:
	client.py - skript pre raspberry Pi, ktorý preposiela dáta zo sériového portu na TCP port
	server.py - skript na servery kde je nainštalovaná databáza. Spracúva daáta a ukladá ich do databázy
	databaza.sql - export databýzy


Upload:
	tcp_fw_noblock.py - skript na upload firmvéru do zariadenia
	Upload.py - skript pre načítanie vstupných dát z priečinku Files a následne spúštanie podporocesu tcp_fw_noblock.py pre každý záznam vsetupných dát
	Wireshark_capture - packet capture pri uploadovaní fimrvéru do zariadenia.

Testovacia aplikacia.zip pre LWM.