<PE_PROJECT_SETTINGS_DOCUMENTATION>
  <PE_product_version v="version 1.01 for Freescale MCF family"/>
  <PE_core_version v="Processor Expert Version 0408"/>

  <CPU_Bean name="Cpu" type="MCF52233_80_LQFP">
    <Enabled v="Y"/>

    <Properties>
      <Bean_name v="Cpu"/>
      <CPU_type v="MCF52233CAF60"/>
      <list name="Clock settings (included)" v="1">
        <group name="Clock settings">
          <list name="External clock (included)" v="1">
            <boolgroup name="External clock" v="Enabled">
              <enumgroup name="Clock source" v="External crystal">
                <Clock_frequency__MHz_ v="25"/>
                <group name="Clock input pin">
                  <Pin_name v="EXTAL"/>
                  <Pin_signal v=""/>
                </group>
                <group name="Clock output pin">
                  <Pin_name v="XTAL"/>
                  <Pin_signal v=""/>
                </group>
              </enumgroup>
            </boolgroup>
          </list>
        </group>
      </list>
      <Initialization_interrupt_priority v="minimal priority"/>
      <list name="Memory mapping (included)" v="1">
        <group name="Resource mapping">
          <group name="IPSBAR">
            <Base_address v="1073741824"/>
          </group>
          <group name="RAMBAR">
            <Base_address v="536870912"/>
            <Priority v="SRAM Backdoor / SRAM Backdoor"/>
            <Backdoor_Secondary_port_valid v="Enabled"/>
            <Write_protect v="Disabled"/>
            <Backdoor_write_protect v="Disabled"/>
            <CPU_space_interrupt_acknowledge_cycle v="Inhibited"/>
            <Supervisor_code_address_space v="Masked"/>
            <Supervisor_data_address_space v="Masked"/>
            <User_code_address_space v="Masked"/>
            <User_data_address_space v="Masked"/>
            <SRAM_module v="Enabled"/>
          </group>
          <group name="SCM_RAMBAR">
            <Base_address v="536870912"/>
            <Backdoor v="Enabled"/>
          </group>
          <group name="FLASHBAR">
            <Base_address v="0"/>
            <CPU_space_interrupt_acknowledge_cycle v="Inhibited"/>
            <Supervisor_code_address_space v="Masked"/>
            <Supervisor_data_address_space v="Masked"/>
            <User_code_address_space v="Masked"/>
            <User_data_address_space v="Masked"/>
            <SRAM_module v="Enabled"/>
          </group>
        </group>
      </list>
      <list name="Internal peripherals (included)" v="1">
        <group name="Internal peripherals">
          <list name="CCM" v="1">
            <group name="CCM">
              <group name="External bus monitor">
                <Timeout_monitor v="Enabled"/>
                <Monitor_timeout v="65536 cycles"/>
              </group>
            </group>
          </list>
          <list name="SCM" v="1">
            <group name="SCM">
              <group name="Core Watchdog">
                <Watchdog v="Disabled"/>
                <Timing_delay v="2^9"/>
                <Timeout v="0.0256 ms"/>
                <Mode v="Interrupt"/>
                <Transfer_acknowledge v="Disabled"/>
                <group name="Interrupt">
                  <Interrupt v="INT_SCM_SWTI"/>
                  <Request v="Disabled"/>
                  <Level v="Disabled"/>
                  <Priority v="0 (Lowest)"/>
                </group>
              </group>
              <group name="DMA">
                <Byte_counter_mode v="16 bits"/>
                <DMA_channel_0_request_source v="None"/>
                <DMA_channel_1_request_source v="None"/>
                <DMA_channel_2_request_source v="None"/>
                <DMA_channel_3_request_source v="None"/>
              </group>
              <group name="Internal bus arbitration">
                <DMA_priority_elevation v="Disabled"/>
                <group name="Bus masters priority">
                  <Master_0__V2_ColdFire_Core_ v="Fourth priority (lowest)"/>
                  <Master_2__4_channel_DMA_ v="Second priority"/>
                </group>
                <Bus_arbitration_mode v="Round-Robin mode"/>
                <Parking_mode v="Park on last active master"/>
                <Timeout_counter v="Disabled"/>
                <Timeout_value v="1 cycle"/>
              </group>
              <group name="System access control">
                <group name="Master privilege access">
                  <Bus_master_0 v="Accesses use the user/supervisor attribute"/>
                  <Bus_master_1 v="Accesses use the user/supervisor attribute"/>
                  <Bus_master_2 v="Accesses are in user mode."/>
                  <Bus_master_3 v="Accesses are in user mode."/>
                </group>
                <group name="Peripheral access control">
                  <group name="SCM module">
                    <Access_lock v="Disabled"/>
                    <Access_control v="ReadWrite / No access"/>
                  </group>
                  <group name="DMA module">
                    <Access_lock v="Disabled"/>
                    <Access_control v="ReadWrite / No access"/>
                  </group>
                  <group name="UART0 module">
                    <Access_lock v="Disabled"/>
                    <Access_control v="ReadWrite / No access"/>
                  </group>
                  <group name="UART1 module">
                    <Access_lock v="Disabled"/>
                    <Access_control v="ReadWrite / No access"/>
                  </group>
                  <group name="UART2 module">
                    <Access_lock v="Disabled"/>
                    <Access_control v="ReadWrite / No access"/>
                  </group>
                  <group name="I2C module">
                    <Access_lock v="Disabled"/>
                    <Access_control v="ReadWrite / No access"/>
                  </group>
                  <group name="QSPI module">
                    <Access_lock v="Disabled"/>
                    <Access_control v="ReadWrite / No access"/>
                  </group>
                  <group name="DTIM0 module">
                    <Access_lock v="Disabled"/>
                    <Access_control v="ReadWrite / No access"/>
                  </group>
                  <group name="DTIM1 module">
                    <Access_lock v="Disabled"/>
                    <Access_control v="ReadWrite / No access"/>
                  </group>
                  <group name="DTIM2 module">
                    <Access_lock v="Disabled"/>
                    <Access_control v="ReadWrite / No access"/>
                  </group>
                  <group name="DTIM3 module">
                    <Access_lock v="Disabled"/>
                    <Access_control v="ReadWrite / No access"/>
                  </group>
                  <group name="INTC0 module">
                    <Access_lock v="Disabled"/>
                    <Access_control v="ReadWrite / No access"/>
                  </group>
                  <group name="INTC1 module">
                    <Access_lock v="Disabled"/>
                    <Access_control v="ReadWrite / No access"/>
                  </group>
                </group>
                <group name="Grouped peripheral access control">
                  <group name="Memory region 0">
                    <Access_lock v="Disabled"/>
                    <Access_control v="ReadWrite / No access"/>
                  </group>
                  <group name="Memory region 1">
                    <Access_lock v="Disabled"/>
                    <Access_control v="ReadWrite / No access"/>
                  </group>
                </group>
              </group>
            </group>
          </list>
          <list name="Power Management" v="1">
            <group name="PowerManagement">
              <group name="Peripheral clocks">
                <Global_off_platform_modules_clock v="Enabled"/>
                <DMA_clock v="Enabled"/>
                <UART0_clock v="Enabled"/>
                <UART1_clock v="Enabled"/>
                <UART2_clock v="Enabled"/>
                <I2C_clock v="Enabled"/>
                <QSPI_clock v="Enabled"/>
                <RTC_clock v="Enabled"/>
                <DTIM0_clock v="Enabled"/>
                <DTIM1_clock v="Enabled"/>
                <DTIM2_clock v="Enabled"/>
                <DTIM3_clock v="Enabled"/>
                <INTC0_clock v="Enabled"/>
                <INTC1_clock v="Enabled"/>
                <FEC_clock v="Enabled"/>
                <PORTS_clock v="Enabled"/>
                <EPORT_clock v="Enabled"/>
                <PIT0_clock v="Enabled"/>
                <PIT1_clock v="Enabled"/>
                <ADC_clock v="Enabled"/>
                <GPT_clock v="Enabled"/>
                <PWM_clock v="Enabled"/>
                <FCAN_clock v="Enabled"/>
                <CFM_clock v="Enabled"/>
                <EPHY_clock v="Enabled"/>
                <RNGA_clock v="Enabled"/>
              </group>
              <group name="Low-power mode">
                <Low_power_stop_mode v="Disabled"/>
                <Exit_low_power_mode v="Any interrupt request"/>
                <Low_power_mode_select v="RUN"/>
              </group>
              <group name="IPS bus monitor">
                <Timeout_monitor v="Enabled"/>
                <Monitor_timeout v="1024 cycles"/>
              </group>
            </group>
          </list>
          <list name="Reset Controller" v="1">
            <group name="ResetController">
              <LVD_module v="Enabled"/>
              <LVD_reset v="Enabled"/>
              <group name="LVD interrupt">
                <Interrupt v="INT_PMM_LVDF"/>
                <Request v="Disabled"/>
                <Level v="Disabled"/>
                <Priority v="0 (Lowest)"/>
                <LVD_interrupt v="Disabled"/>
              </group>
              <Software_request_to_reset v="Not allowed"/>
              <Software_assert_or_negate_RSTOUT_pin v="Negate RSTOUT pin"/>
            </group>
          </list>
          <list name="Flash Controller" v="1">
            <group name="FlashConfigurationField">
              <boolgroup name="Security" v="Disabled" />
              <Protection v="0"/>
              <Supervisor_access v="0"/>
              <Data_access v="0"/>
            </group>
          </list>
        </group>
      </list>
      <list name="Shared CPU interrupts/resets" v="1">
        <group name="CPU interrupts/resets">
          <group name="Instruction related exceptions">
            <Instruction_related_reset v="Enabled"/>
            <boolgroup name="Illegal Instruction Exception" v="Disabled" />
            <boolgroup name="Unimplemented Line-A Opcode" v="Disabled" />
            <boolgroup name="Unimplemented Line-F Opcode" v="Disabled" />
            <boolgroup name="Privilege Violation" v="Disabled" />
          </group>
          <group name="Address related exceptions">
            <Address_related_reset v="Enabled"/>
            <boolgroup name="Access Error Exception" v="Disabled" />
            <boolgroup name="Address Error Exception" v="Disabled" />
            <boolgroup name="RTE Format Error Exception" v="Disabled" />
          </group>
          <group name="Interrupt related exceptions">
            <Interrupt_related_reset v="Disabled"/>
            <boolgroup name="Spurious Interrupt Exception" v="Disabled" />
          </group>
          <boolgroup name="Divide-By-Zero" v="Disabled" />
          <list name="Trap exceptions" v="16">
            <boolgroup name="Trap 0" v="Disabled" />
            <boolgroup name="Trap 1" v="Disabled" />
            <boolgroup name="Trap 2" v="Disabled" />
            <boolgroup name="Trap 3" v="Disabled" />
            <boolgroup name="Trap 4" v="Disabled" />
            <boolgroup name="Trap 5" v="Disabled" />
            <boolgroup name="Trap 6" v="Disabled" />
            <boolgroup name="Trap 7" v="Disabled" />
            <boolgroup name="Trap 8" v="Disabled" />
            <boolgroup name="Trap 9" v="Disabled" />
            <boolgroup name="Trap 10" v="Disabled" />
            <boolgroup name="Trap 11" v="Disabled" />
            <boolgroup name="Trap 12" v="Disabled" />
            <boolgroup name="Trap 13" v="Disabled" />
            <boolgroup name="Trap 14" v="Disabled" />
            <boolgroup name="Trap 15" v="Disabled" />
          </list>
        </group>
      </list>
      <list name="Enabled speed modes (included)" v="1">
        <group name="Enabled speed modes">
          <boolgroup name="High speed mode" v="Enabled">
            <High_speed_clock v="External Clock"/>
            <Bus_clock_frequency v="20"/>
            <System_clock_frequency v="40"/>
            <Predivider v="Auto select"/>
            <Low_power_divider v="Auto select"/>
            <boolgroup name="PLL clock" v="Enabled">
              <Loss_of_lock_reset v="Disabled"/>
              <boolgroup name="Loss of clock function" v="Disabled" />
              <Fast_wakeup v="Clocks enabled only when PLL is locked"/>
              <PLL_multiplier v="Auto select"/>
              <PLL_divider v="Auto select"/>
            </boolgroup>
            <group name="RTC clock">
              <enumgroup name="RTC divider" v="Auto select (1Hz)">
              </enumgroup>
              <RTC_clock__Hz_ v="1"/>
            </group>
          </boolgroup>
          <boolgroup name="Low speed mode" v="Disabled" />
          <boolgroup name="Slow speed mode" v="Disabled" />
        </group>
      </list>
    </Properties>

    <Methods>
      <list name="SharedCpuMethods" v="1">
        <SetHighSpeed v="don&apos;t generate code"/>
        <SetLowSpeed v="don&apos;t generate code"/>
        <SetSlowSpeed v="don&apos;t generate code"/>
        <GetSpeedMode v="don&apos;t generate code"/>
        <GetResetSource v="don&apos;t generate code"/>
        <GetBusFreqHz v="don&apos;t generate code"/>
        <EnableInt v="generate code"/>
        <DisableInt v="generate code"/>
        <SetIntLevel v="generate code"/>
        <Delay100US v="generate code"/>
      </list>
    </Methods>

    <Events>
      <Event_module_name v="Events"/>
      <list name="ColdFireEvntGrp" v="1">
        <event name="OnAddrRelatedEXP" v="don&apos;t generate code" />
        <event name="OnInstrRelatedEXP" v="don&apos;t generate code" />
        <event name="OnTrapEXP" v="don&apos;t generate code" />
        <event name="OnIntRelatedEXP" v="don&apos;t generate code" />
        <event name="OnDivideByZeroEXP" v="don&apos;t generate code" />
        <event name="OnAutovectIntEXP" v="don&apos;t generate code" />
      </list>
      <list name="CommonEventsGrp" v="1">
        <event name="OnReset" v="don&apos;t generate code" />
        <event name="OnLvdINT" v="don&apos;t generate code" />
        <event name="OnCoreWatchdogINT" v="generate code">
          <Event_procedure_name v="Cpu_OnCoreWatchdogINT"/>
        </event>
      </list>
    </Events>
    <Compiler v="CodeWarrior MCF C Compiler"/>

    <CompilerProperties>
      <Compiler v="CodeWarrior MCF C Compiler"/>
      <group name="User initialization">
        <User_data_declarations>
        </User_data_declarations>
        <User_code_before_PE_initialization>
        </User_code_before_PE_initialization>
        <User_code_after_PE_initialization>
        </User_code_after_PE_initialization>
      </group>
      <boolgroup name="Generate debugger files" v="yes">
        <Generate_cfg_file v="yes"/>
        <Generate_mem_file v="yes"/>
        <Generate_xml_file v="yes"/>
      </boolgroup>
      <boolgroup name="Generate linker file" v="yes">
        <Stack_size v="1024"/>
        <Heap_size v="1024"/>
        <Set_memory_segments_to_default v="Click to set default &gt;"/>
        <Default_memory_for_interrupts v="INTERNAL RAM"/>
        <Default_memory_for_code v="INTERNAL RAM"/>
        <Default_memory_for_data v="INTERNAL RAM"/>
        <list name="ROM/RAM Areas" v="3">
          <group name="MemoryArea0">
            <boolgroup name="ROM/RAM Area" v="Enabled">
              <Name v="interrupts"/>
              <Qualifier v="RX"/>
              <Address v="536870912"/>
              <Size v="1536"/>
            </boolgroup>
          </group>
          <group name="MemoryArea1">
            <boolgroup name="ROM/RAM Area" v="Enabled">
              <Name v="code"/>
              <Qualifier v="RX"/>
              <Address v="536872448"/>
              <Size v="20820"/>
            </boolgroup>
          </group>
          <group name="MemoryArea2">
            <boolgroup name="ROM/RAM Area" v="Enabled">
              <Name v="data"/>
              <Qualifier v="RW"/>
              <Address v="536893268"/>
              <Size v="10412"/>
            </boolgroup>
          </group>
        </list>
      </boolgroup>
    </CompilerProperties>
  </CPU_Bean>

  <CPU_Bean name="Cpu" type="MCF52233_80_LQFP">
    <Enabled v="N"/>

    <Properties>
      <Bean_name v="Cpu"/>
      <CPU_type v="MCF52233CAF60"/>
      <list name="Clock settings (included)" v="1">
        <group name="Clock settings">
          <list name="External clock (included)" v="1">
            <boolgroup name="External clock" v="Enabled">
              <enumgroup name="Clock source" v="External crystal">
                <Clock_frequency__MHz_ v="25"/>
                <group name="Clock input pin">
                  <Pin_name v="EXTAL"/>
                  <Pin_signal v=""/>
                </group>
                <group name="Clock output pin">
                  <Pin_name v="XTAL"/>
                  <Pin_signal v=""/>
                </group>
              </enumgroup>
            </boolgroup>
          </list>
        </group>
      </list>
      <Initialization_interrupt_priority v="minimal priority"/>
      <list name="Memory mapping (included)" v="1">
        <group name="Resource mapping">
        </group>
      </list>
      <list name="Internal peripherals (included)" v="1">
        <group name="Internal peripherals">
          <list name="CCM" v="1">
            <group name="CCM">
              <group name="External bus monitor">
                <Timeout_monitor v="Enabled"/>
                <Monitor_timeout v="65536 cycles"/>
              </group>
            </group>
          </list>
          <list name="SCM" v="1">
            <group name="SCM">
              <group name="Core Watchdog">
                <Watchdog v="Disabled"/>
                <Timing_delay v="2^9"/>
                <Timeout v="0.0256 ms"/>
                <Mode v="Interrupt"/>
                <Transfer_acknowledge v="Disabled"/>
                <group name="Interrupt">
                  <Interrupt v="INT_SCM_SWTI"/>
                  <Request v="Disabled"/>
                  <Level v="Disabled"/>
                  <Priority v="0 (Lowest)"/>
                </group>
              </group>
              <group name="DMA">
                <Byte_counter_mode v="16 bits"/>
                <DMA_channel_0_request_source v="None"/>
                <DMA_channel_1_request_source v="None"/>
                <DMA_channel_2_request_source v="None"/>
                <DMA_channel_3_request_source v="None"/>
              </group>
              <group name="Internal bus arbitration">
                <DMA_priority_elevation v="Disabled"/>
                <group name="Bus masters priority">
                  <Master_0__V2_ColdFire_Core_ v="Fourth priority (lowest)"/>
                  <Master_2__4_channel_DMA_ v="Second priority"/>
                </group>
                <Bus_arbitration_mode v="Round-Robin mode"/>
                <Parking_mode v="Park on last active master"/>
                <Timeout_counter v="Disabled"/>
                <Timeout_value v="1 cycle"/>
              </group>
              <group name="System access control">
                <group name="Master privilege access">
                  <Bus_master_0 v="Accesses use the user/supervisor attribute"/>
                  <Bus_master_1 v="Accesses use the user/supervisor attribute"/>
                  <Bus_master_2 v="Accesses are in user mode."/>
                  <Bus_master_3 v="Accesses are in user mode."/>
                </group>
                <group name="Peripheral access control">
                  <group name="SCM module">
                    <Access_lock v="Disabled"/>
                    <Access_control v="ReadWrite / No access"/>
                  </group>
                  <group name="DMA module">
                    <Access_lock v="Disabled"/>
                    <Access_control v="ReadWrite / No access"/>
                  </group>
                  <group name="UART0 module">
                    <Access_lock v="Disabled"/>
                    <Access_control v="ReadWrite / No access"/>
                  </group>
                  <group name="UART1 module">
                    <Access_lock v="Disabled"/>
                    <Access_control v="ReadWrite / No access"/>
                  </group>
                  <group name="UART2 module">
                    <Access_lock v="Disabled"/>
                    <Access_control v="ReadWrite / No access"/>
                  </group>
                  <group name="I2C module">
                    <Access_lock v="Disabled"/>
                    <Access_control v="ReadWrite / No access"/>
                  </group>
                  <group name="QSPI module">
                    <Access_lock v="Disabled"/>
                    <Access_control v="ReadWrite / No access"/>
                  </group>
                  <group name="DTIM0 module">
                    <Access_lock v="Disabled"/>
                    <Access_control v="ReadWrite / No access"/>
                  </group>
                  <group name="DTIM1 module">
                    <Access_lock v="Disabled"/>
                    <Access_control v="ReadWrite / No access"/>
                  </group>
                  <group name="DTIM2 module">
                    <Access_lock v="Disabled"/>
                    <Access_control v="ReadWrite / No access"/>
                  </group>
                  <group name="DTIM3 module">
                    <Access_lock v="Disabled"/>
                    <Access_control v="ReadWrite / No access"/>
                  </group>
                  <group name="INTC0 module">
                    <Access_lock v="Disabled"/>
                    <Access_control v="ReadWrite / No access"/>
                  </group>
                  <group name="INTC1 module">
                    <Access_lock v="Disabled"/>
                    <Access_control v="ReadWrite / No access"/>
                  </group>
                </group>
                <group name="Grouped peripheral access control">
                  <group name="Memory region 0">
                    <Access_lock v="Disabled"/>
                    <Access_control v="ReadWrite / No access"/>
                  </group>
                  <group name="Memory region 1">
                    <Access_lock v="Disabled"/>
                    <Access_control v="ReadWrite / No access"/>
                  </group>
                </group>
              </group>
            </group>
          </list>
          <list name="Power Management" v="1">
            <group name="PowerManagement">
              <group name="Peripheral clocks">
                <Global_off_platform_modules_clock v="Enabled"/>
                <DMA_clock v="Enabled"/>
                <UART0_clock v="Enabled"/>
                <UART1_clock v="Enabled"/>
                <UART2_clock v="Enabled"/>
                <I2C_clock v="Enabled"/>
                <QSPI_clock v="Enabled"/>
                <RTC_clock v="Enabled"/>
                <DTIM0_clock v="Enabled"/>
                <DTIM1_clock v="Enabled"/>
                <DTIM2_clock v="Enabled"/>
                <DTIM3_clock v="Enabled"/>
                <INTC0_clock v="Enabled"/>
                <INTC1_clock v="Enabled"/>
                <FEC_clock v="Enabled"/>
                <PORTS_clock v="Enabled"/>
                <EPORT_clock v="Enabled"/>
                <PIT0_clock v="Enabled"/>
                <PIT1_clock v="Enabled"/>
                <ADC_clock v="Enabled"/>
                <GPT_clock v="Enabled"/>
                <PWM_clock v="Enabled"/>
                <FCAN_clock v="Enabled"/>
                <CFM_clock v="Enabled"/>
                <EPHY_clock v="Enabled"/>
                <RNGA_clock v="Enabled"/>
              </group>
              <group name="Low-power mode">
                <Low_power_stop_mode v="Disabled"/>
                <Exit_low_power_mode v="Any interrupt request"/>
                <Low_power_mode_select v="RUN"/>
              </group>
              <group name="IPS bus monitor">
                <Timeout_monitor v="Enabled"/>
                <Monitor_timeout v="1024 cycles"/>
              </group>
            </group>
          </list>
          <list name="Reset Controller" v="1">
            <group name="ResetController">
              <LVD_module v="Enabled"/>
              <LVD_reset v="Enabled"/>
              <group name="LVD interrupt">
                <Interrupt v="INT_PMM_LVDF"/>
                <Request v="Disabled"/>
                <Level v="Disabled"/>
                <Priority v="0 (Lowest)"/>
                <LVD_interrupt v="Disabled"/>
              </group>
              <Software_request_to_reset v="Not allowed"/>
              <Software_assert_or_negate_RSTOUT_pin v="Negate RSTOUT pin"/>
            </group>
          </list>
          <list name="Flash Controller" v="1">
            <group name="FlashConfigurationField">
              <boolgroup name="Security" v="Disabled" />
              <Protection v="0"/>
              <Supervisor_access v="0"/>
              <Data_access v="0"/>
            </group>
          </list>
        </group>
      </list>
      <list name="Shared CPU interrupts/resets" v="1">
        <group name="CPU interrupts/resets">
          <group name="Instruction related exceptions">
            <Instruction_related_reset v="Enabled"/>
            <boolgroup name="Illegal Instruction Exception" v="Disabled" />
            <boolgroup name="Unimplemented Line-A Opcode" v="Disabled" />
            <boolgroup name="Unimplemented Line-F Opcode" v="Disabled" />
            <boolgroup name="Privilege Violation" v="Disabled" />
          </group>
          <group name="Address related exceptions">
            <Address_related_reset v="Enabled"/>
            <boolgroup name="Access Error Exception" v="Disabled" />
            <boolgroup name="Address Error Exception" v="Disabled" />
            <boolgroup name="RTE Format Error Exception" v="Disabled" />
          </group>
          <group name="Interrupt related exceptions">
            <Interrupt_related_reset v="Disabled"/>
            <boolgroup name="Spurious Interrupt Exception" v="Disabled" />
          </group>
          <boolgroup name="Divide-By-Zero" v="Disabled" />
          <list name="Trap exceptions" v="16">
            <boolgroup name="Trap 0" v="Disabled" />
            <boolgroup name="Trap 1" v="Disabled" />
            <boolgroup name="Trap 2" v="Disabled" />
            <boolgroup name="Trap 3" v="Disabled" />
            <boolgroup name="Trap 4" v="Disabled" />
            <boolgroup name="Trap 5" v="Disabled" />
            <boolgroup name="Trap 6" v="Disabled" />
            <boolgroup name="Trap 7" v="Disabled" />
            <boolgroup name="Trap 8" v="Disabled" />
            <boolgroup name="Trap 9" v="Disabled" />
            <boolgroup name="Trap 10" v="Disabled" />
            <boolgroup name="Trap 11" v="Disabled" />
            <boolgroup name="Trap 12" v="Disabled" />
            <boolgroup name="Trap 13" v="Disabled" />
            <boolgroup name="Trap 14" v="Disabled" />
            <boolgroup name="Trap 15" v="Disabled" />
          </list>
        </group>
      </list>
      <list name="Enabled speed modes (included)" v="1">
        <group name="Enabled speed modes">
          <boolgroup name="High speed mode" v="Enabled">
            <High_speed_clock v="External Clock"/>
            <Bus_clock_frequency v="20"/>
            <System_clock_frequency v="40"/>
            <boolgroup name="PLL clock" v="Enabled">
              <PLL_multiplier v="Auto select"/>
              <PLL_divider v="Auto select"/>
            </boolgroup>
          </boolgroup>
          <boolgroup name="Low speed mode" v="Disabled" />
          <boolgroup name="Slow speed mode" v="Disabled" />
        </group>
      </list>
    </Properties>

    <Methods>
      <list name="SharedCpuMethods" v="1">
        <SetHighSpeed v="don&apos;t generate code"/>
        <SetLowSpeed v="don&apos;t generate code"/>
        <SetSlowSpeed v="don&apos;t generate code"/>
        <GetSpeedMode v="don&apos;t generate code"/>
        <GetResetSource v="don&apos;t generate code"/>
        <GetBusFreqHz v="don&apos;t generate code"/>
        <EnableInt v="generate code"/>
        <DisableInt v="generate code"/>
        <SetIntLevel v="generate code"/>
        <Delay100US v="generate code"/>
      </list>
    </Methods>

    <Events>
      <Event_module_name v="Events"/>
      <list name="ColdFireEvntGrp" v="1">
        <event name="OnAddrRelatedEXP" v="don&apos;t generate code" />
        <event name="OnInstrRelatedEXP" v="don&apos;t generate code" />
        <event name="OnTrapEXP" v="don&apos;t generate code" />
        <event name="OnIntRelatedEXP" v="don&apos;t generate code" />
        <event name="OnDivideByZeroEXP" v="don&apos;t generate code" />
      </list>
      <list name="CommonEventsGrp" v="1">
        <event name="OnReset" v="don&apos;t generate code" />
      </list>
    </Events>
    <Compiler v="CodeWarrior MCF C Compiler"/>

    <CompilerProperties>
      <Compiler v="CodeWarrior MCF C Compiler"/>
      <group name="User initialization">
        <User_data_declarations>
        </User_data_declarations>
        <User_code_before_PE_initialization>
        </User_code_before_PE_initialization>
        <User_code_after_PE_initialization>
        </User_code_after_PE_initialization>
      </group>
      <boolgroup name="Generate debugger files" v="yes">
        <Generate_cfg_file v="yes"/>
        <Generate_mem_file v="yes"/>
        <Generate_xml_file v="yes"/>
      </boolgroup>
      <boolgroup name="Generate linker file" v="yes">
        <Stack_size v="1024"/>
        <Heap_size v="1024"/>
        <Set_memory_segments_to_default v="Click to set default &gt;"/>
        <Default_memory_for_interrupts v="INTERNAL FLASH"/>
        <Default_memory_for_code v="INTERNAL FLASH"/>
        <Default_memory_for_data v="INTERNAL RAM"/>
        <list name="ROM/RAM Areas" v="4">
          <group name="MemoryArea0">
            <boolgroup name="ROM/RAM Area" v="Enabled">
              <Name v="interrupts"/>
              <Qualifier v="RX"/>
              <Address v="0"/>
              <Size v="768"/>
            </boolgroup>
          </group>
          <group name="MemoryArea1">
            <boolgroup name="ROM/RAM Area" v="Enabled">
              <Name v="code"/>
              <Qualifier v="RX"/>
              <Address v="1056"/>
              <Size v="261088"/>
            </boolgroup>
          </group>
          <group name="MemoryArea2">
            <boolgroup name="ROM/RAM Area" v="Enabled">
              <Name v="data"/>
              <Qualifier v="RW"/>
              <Address v="536870912"/>
              <Size v="32768"/>
            </boolgroup>
          </group>
          <group name="MemoryArea3">
            <boolgroup name="ROM/RAM Area" v="Enabled">
              <Name v="cfmprotrom"/>
              <Qualifier v="RX"/>
              <Address v="1024"/>
              <Size v="32"/>
            </boolgroup>
          </group>
        </list>
      </boolgroup>
    </CompilerProperties>
  </CPU_Bean>

  <Bean name="AS1" type="AsynchroSerial">
    <Enabled v="Y"/>

    <Properties>
      <Bean_name v="AS1"/>
      <Channel v="UART2"/>
      <boolgroup name="Interrupt service/event" v="Enabled">
        <Interrupt v=""/>
        <Interrupt_RxD v="INT_UART2"/>
        <Interrupt_RxD_priority v="high priority"/>
        <Interrupt_TxD v="INT_UART2"/>
        <Interrupt_TxD_priority v="high priority"/>
        <Interrupt_Error v="INT_UART2"/>
        <Interrupt_Error_priority v="high priority"/>
        <Input_buffer_size v="0"/>
        <Output_buffer_size v="0"/>
        <group name="Handshake">
          <boolgroup name="CTS" v="Disabled" />
          <boolgroup name="RTS" v="Disabled" />
        </group>
      </boolgroup>
      <group name="Settings">
        <Parity v="none"/>
        <Width v="8"/>
        <Stop_bit v="1.000"/>
        <Channel_Mode v="Normal"/>
        <boolgroup name="Receiver" v="Enabled">
          <RxD v="SDA_CANRX_URXD2_PAS1"/>
          <RxD_pin_signal v=""/>
        </boolgroup>
        <boolgroup name="Transmitter" v="Enabled">
          <TxD v="SCL_CANTX_UTXD2_PAS0"/>
          <TxD_pin_signal v=""/>
        </boolgroup>
        <Baud_rate v="38400 baud"/>
        <Break_signal v="Disabled"/>
      </group>
      <group name="Initialization">
        <Enabled_in_init__code v="yes"/>
        <Events_enabled_in_init_ v="yes"/>
      </group>
      <group name="CPU clock/speed selection">
        <High_speed_mode v="This bean enabled"/>
        <Low_speed_mode v="This bean disabled"/>
        <Slow_speed_mode v="This bean disabled"/>
      </group>
    </Properties>

    <Methods>
      <Enable v="generate code"/>
      <Disable v="generate code"/>
      <EnableEvent v="don&apos;t generate code"/>
      <DisableEvent v="don&apos;t generate code"/>
      <RecvChar v="generate code"/>
      <SendChar v="generate code"/>
      <RecvBlock v="don&apos;t generate code"/>
      <SendBlock v="don&apos;t generate code"/>
      <ClearRxBuf v="don&apos;t generate code"/>
      <ClearTxBuf v="don&apos;t generate code"/>
      <CharsInRxBuf v="don&apos;t generate code"/>
      <GetCharsInRxBuf v="don&apos;t generate code"/>
      <CharsInTxBuf v="don&apos;t generate code"/>
      <GetCharsInTxBuf v="don&apos;t generate code"/>
      <SetBaudRateMode v="don&apos;t generate code"/>
      <GetError v="don&apos;t generate code"/>
      <GetBreak v="don&apos;t generate code"/>
      <SetBreak v="don&apos;t generate code"/>
      <TurnTxOn v="don&apos;t generate code"/>
      <TurnTxOff v="don&apos;t generate code"/>
      <TurnRxOn v="don&apos;t generate code"/>
      <TurnRxOff v="don&apos;t generate code"/>
      <LoopMode v="don&apos;t generate code"/>
      <ConnectPin v="don&apos;t generate code"/>
      <GetTxComplete v="don&apos;t generate code"/>
    </Methods>

    <Events>
      <Event_module_name v="Events"/>
      <event name="BeforeNewSpeed" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="AfterNewSpeed" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="OnError" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="OnRxChar" v="generate code">
        <Event_procedure_name v="AS1_OnRxChar"/>
        <Priority v="same as interrupt"/>
      </event>
      <event name="OnRxCharExt" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="OnTxChar" v="generate code">
        <Event_procedure_name v="AS1_OnTxChar"/>
        <Priority v="same as interrupt"/>
      </event>
      <event name="OnFullRxBuf" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="OnFreeTxBuf" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="OnBreak" v="don&apos;t generate code" />
    </Events>
  </Bean>

  <Bean name="AS2" type="AsynchroSerial">
    <Enabled v="Y"/>

    <Properties>
      <Bean_name v="AS2"/>
      <Channel v="UART0"/>
      <boolgroup name="Interrupt service/event" v="Enabled">
        <Interrupt v=""/>
        <Interrupt_RxD v="INT_UART0"/>
        <Interrupt_RxD_priority v="medium priority"/>
        <Interrupt_TxD v="INT_UART0"/>
        <Interrupt_TxD_priority v="medium priority"/>
        <Interrupt_Error v="INT_UART0"/>
        <Interrupt_Error_priority v="medium priority"/>
        <Input_buffer_size v="0"/>
        <Output_buffer_size v="0"/>
        <group name="Handshake">
          <boolgroup name="CTS" v="Disabled" />
          <boolgroup name="RTS" v="Disabled" />
        </group>
      </boolgroup>
      <group name="Settings">
        <Parity v="none"/>
        <Width v="8"/>
        <Stop_bit v="2.000"/>
        <Channel_Mode v="Normal"/>
        <boolgroup name="Receiver" v="Enabled">
          <RxD v="URXD0_FEC_RXD0_PUA1"/>
          <RxD_pin_signal v=""/>
        </boolgroup>
        <boolgroup name="Transmitter" v="Enabled">
          <TxD v="UTXD0_FEC_CRS_PUA0"/>
          <TxD_pin_signal v=""/>
        </boolgroup>
        <Baud_rate v="19200 baud"/>
        <Break_signal v="Disabled"/>
      </group>
      <group name="Initialization">
        <Enabled_in_init__code v="yes"/>
        <Events_enabled_in_init_ v="yes"/>
      </group>
      <group name="CPU clock/speed selection">
        <High_speed_mode v="This bean enabled"/>
        <Low_speed_mode v="This bean disabled"/>
        <Slow_speed_mode v="This bean disabled"/>
      </group>
    </Properties>

    <Methods>
      <Enable v="generate code"/>
      <Disable v="generate code"/>
      <EnableEvent v="don&apos;t generate code"/>
      <DisableEvent v="don&apos;t generate code"/>
      <RecvChar v="generate code"/>
      <SendChar v="generate code"/>
      <RecvBlock v="don&apos;t generate code"/>
      <SendBlock v="don&apos;t generate code"/>
      <ClearRxBuf v="don&apos;t generate code"/>
      <ClearTxBuf v="don&apos;t generate code"/>
      <CharsInRxBuf v="don&apos;t generate code"/>
      <GetCharsInRxBuf v="don&apos;t generate code"/>
      <CharsInTxBuf v="don&apos;t generate code"/>
      <GetCharsInTxBuf v="don&apos;t generate code"/>
      <SetBaudRateMode v="don&apos;t generate code"/>
      <GetError v="don&apos;t generate code"/>
      <GetBreak v="don&apos;t generate code"/>
      <SetBreak v="don&apos;t generate code"/>
      <TurnTxOn v="don&apos;t generate code"/>
      <TurnTxOff v="don&apos;t generate code"/>
      <TurnRxOn v="don&apos;t generate code"/>
      <TurnRxOff v="don&apos;t generate code"/>
      <LoopMode v="don&apos;t generate code"/>
      <ConnectPin v="don&apos;t generate code"/>
      <GetTxComplete v="don&apos;t generate code"/>
    </Methods>

    <Events>
      <Event_module_name v="Events"/>
      <event name="BeforeNewSpeed" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="AfterNewSpeed" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="OnError" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="OnRxChar" v="generate code">
        <Event_procedure_name v="AS2_OnRxChar"/>
        <Priority v="same as interrupt"/>
      </event>
      <event name="OnRxCharExt" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="OnTxChar" v="generate code">
        <Event_procedure_name v="AS2_OnTxChar"/>
        <Priority v="same as interrupt"/>
      </event>
      <event name="OnFullRxBuf" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="OnFreeTxBuf" v="don&apos;t generate code" />
      <event name="OnBreak" v="don&apos;t generate code" />
    </Events>
  </Bean>

</PE_PROJECT_SETTINGS_DOCUMENTATION>
