Trivrs 1,2,3 su telesa z fiktivneho experimentu. Kazde z nich je zlozene z 3 lamin o roznych materialoch. 
(3 nezname + 3 frekvencie = sustava 3 rovnic o 3 neznamych).  Ich ohybove frekvencie sa pouzili ako 
'experimentalne data', ku ktorym je treba naladit MKP modely a tym ziskat ich moduly pruznosti.

makrom HLAVNE cely iterativny vypocet spustate. (cele pocitanie trva cca minutu). Postupne si vola ostatne makra:
1,vstupy (data o geometrii, materiale...)
2,matice - tvorba matic do vypoctu (*dim,...)
3,solution - vytvori model telesa a spocita jeho vlastnu frekvenciu
4,citlivost - skuma zavislost frekvencie na neznamom parametre - citlivostny koeficient
5,ladenie - iterativne riesi sustavu rovnic

textove subory 'vystupy3t3n1,2,3.txt' obsahuje stlpce:
iteracny krok | frekvencia 1.,2.,3. telesa | rozdiel vlast. cisel | modul pruznosti 1. 2. a 3. vrstvy | rozdiel modulov

ked rozdiel frekvencii od experimentalnych dosiahne urcitu malu hodnotu, alebo ked sa moduly pruznosti moc nemenia 
pocas jednotlivych krokov, vypocet sa skonci a vystupom je textak 'vystupyvzor3t3n'