3D: len spustite makro a za par iteracii, cca minuta vytvori textak s fkrekvenciami a ziskanym modulom / modulmi


1 neznama - pouzita prva ohybova frekvencia (out of plane) - hlada sa modul tenkych vrstiev (AMZ)


2 nezname - pouzita prva a druha ohybova frekvencia (out of plane + in plane), ZLE PODMIENENA ULOHA
princip je rovnaky ako pri 1 neznamej, akurat sa nieriesi 1 rovnica ale sustava 2 o 2 neznamych, aj modul ATZ (hrube),
a modul AMZ (tenke vrstvy)
boli pouzite rozmery namerane na mikroskope, relativne to sedi so skutocnymi modulmi pruznosti len nahodou.
(lebo hrubky z mikroskopu nesedia s hrubkami z mikrometra, cim je telesu priradena ina hustota)
-vytvori textak Emoduly 