skusal som rozne sposoby prestressu: pre kontrolu spravnosti

l_nokeep - male deformacie, perturb,modal,,,nokeep
nl_nokeep - velke deformacie, perturb,modal,,,nokeep
nl_allkeep - velke deformacie, perturb,modal,,,allkeep - okrajove podmienky sa zmazu az nasledne
uns - nesymetricka matica tuhosti
pstres - zavazbil som laminat v priestore pomocou *weak springs* o nizkej tuhosti aby nemali vplyv na frekvencie a tvary, miesto perturbu som dal pstres,on

vysledky su v ...dif.txt
prvy stlpec je percentualny rozdiel medzi modalkou bez prestressu (druhy stlpec) a s prestressom (treti stlpec)


vysledky su viacmenej rovnake a vyzera, ze zbytkove napatia nemaju vyznamny vplyv na prve 2 vlastne frekvencie 