oop - out of plane - prva ohybova
inp - inplane - druha ohybova
oboje - inp+oop

10100 - hrubky namerane zo zvacsenia 2400x a 240x
5 - hrubky namerane zo zvacsenia 120x
priemer - spriemerovane 5+10100
korokr - korekcia okrajov laminatu na priemernu hodnotu hrubky
korcele - korekcia celeho na laminatu na priemernu hodnotu hrubky

385, 388, 390, 392, 395 - E moduly ATZ ak predpokladame ze ich pozname