|  | Meteostanice Vánek Hranice 265m.n.m

## Princip Meteostanice:

Meteostanice se skládá z několika dílčích částí, jako jsou měřicí centrála, zobrazovací stanice a bezdrátový přijímací modul USB.
Hlavní součástí meteostanice je měřicí centrála, která má za úkol měření základních meteorologických prvků, vyhodnocení naměřených denních minim a maxim a tyto data bezdrátově odesílat na nosné frekvenci 868MHz. Mezi základní meteorologické prvky, se kterými se pracuje v tomto vlastním návrhu, řadíme atmosférický tlak, teplotu a relativní vlhkost vzduchu, rychlost a směr větru a neposlední řadě srážky. Blokové znázornění funkce meteostanice je k vidění na následujicím obrázku.
Zobrazovací stanice tvořená jednodeskovým počítačem slouží k přehlednému grafickému zobrazení aktuálně naměřených dat pomocí grafické aplikace. Tato aplikace taky poskytuje generování dat pro webový server, grafy a ukládání všech naměřených dat po intervalu, který je nastaven uživatelem.

Snímače:
Snímač tlaku a vlhkosti SHT11 fy Sensirion:

| Měření Vlhkosti: | Měření Teploty:
Rozlišení | 12-bit 0.05% | 14-bit 0.01°C
Přesnost | ±3% | ±0.4°C
opakovatelnost | 0.1% | 0.1°C
Měřicí rozsah | 0 - 100% | -40 - 123.8°C

Snímač atmosferického tlaku MP3H6115A fy Freescale
Výstup: analogový (0.12-2.8 V)
Měřicí rozsah: 15 - 115 kPa
Přesnost: ±1.5 %V
Citlivost: 27 mV/kPa
Operační teplota: -40 - 125 °C
Snímač srážek
Typ: kolébkový
Rozlišení: 0,3 mm
Princip: jazýčkový kontakt, jeden magnet
Snímač směru a rychlosti větru
Rozlišovací schopnost: 22,5°
Princip: jazýčkový kontakt, jeden magnet
Rozsah: 0 - 50 m/s
Princip: jazýčkový kontakt, dva magnety
Datalogger, Zobrazovač a Webserver:
FriendlyARM Mini2440
CPU: 400MHz
RAM: 64MB
Flash: 256MB
LCD: 7 palců + touch panel
OS: Windows CE 6.0

- Beneděla 2013 | Meteostanice Vánek