Hodnocení sklonu elektrické srdeční osy
Bakalářská práce, VUT FEKT Brno, 2014
Kristýna Temelová

Složka EKG obsahuje (ve verzi pro IS) pouze jeden záznam bipolárních svodů EKG:
Aleš:sed-náklon + snímky

V přílohách BP na CD je databáze od 12 dobrovolníků, každý zastoupen třemi signály:
- 1. 10 s v klidu a 30 s hluboké dýchání
- 2. 20 s vleže a 40 s vsedě
- 3. 10 s vsedě a 20 s v náklonu

Složka snimky obsahuje doprovodné snímky videa korespondující se signály EKG.

Aplikace vytvořena pomocí MATLAB 2012a.
Uživatelské rozhraní aplikace pro detekci elektrické srdeční osy se otevře spuštěním skriptu GUI.m.
Ostatní skripty nejsou určeny k samostatnému spouštění, jsou volány přes GUI.

Přiložený návod k praktickým cvičením se zabývá měřením a hodnocením elektrické srdeční osy.