## Packet tracer

Packet tracer je simulačný nástroj vyvýjaný firmou Cisco. Hlavným cieľom je demonštrácia fungovania sieťových prvkou v sieti a priblíženie Cisco IOS. Je voľne prístupný pre študentov Cisco akadémie a stiahnuteľný zo stránok Cisco v sekcii Cisco Networking Academy po prihlásený.

## Predstavenie a popis úlohy

Úloha sa skladá z dvoch samostatných súborov: centrálna úloha a koncová úloha. Každá obsahuje vlastnú topógiu a funkcie. Koncová úloha môže byť použitá samostatne, bez spolupráce s centrálnou. Naopak využitie centrálnej bez pripojenia koncových, nemá význam. V krátkosti predstavím základné charakteristiky jednotlivých úloh.

### Koncová úloha

V koncovej úlohe, prebieha hlavná časť konfigurácie a simulácie smerovacieho protokolu OSPF. Súbor obsahuje topológiu so smerovačmi, prepínačmi, stanicami a serverom. Súčasťou je aj špeciálne rozhranie, ktoré zabezpečuje prepojenie siete so sieťou v cetnrálnej úlohe. Toto rozšírenie bude využité na konciu úlohy.

Obr.1: Topológia v koncovej úlohy, pripravená na implementáciu smerovacieho protokolu OSPF.

### Centrálna úloha

Druhý súbor obsahuje topológiu centrálnej úlohy. Jej hlavným účelom je umožniť spojenie viacerých koncových úloh tak, aby mohli navzájom komunikovať. Sekundárne zabezpečuje podporné služby vyšších vrstiev HTTP a DNS. Zariadenia v centrálnej úlohe už obsahujú funkčnú konfiguráciu, takže nie je nutné nič nastavovať.

Obr.2: Topológia tranzitnej oblasti a oblasti 100 v centrálnej úlohe.

## Konfigurácia smerovacieho protokolu v rámci jendnej oblasti

Smerovací protokol sa implementuje do Koncovej úlohy, v ktorej je vyžadovaná ako základná, tak aj zložitešia konfigurácia. Pred samotným vypracovaním je potrebné rozdeliť pridelený adresný priestor podľa pravidiel podsieťovania s variabilnou dĺžkou masky siete. Po spustnení základnej konfigurácie, vyžaduje zadanie upraviť niektoré parametre smerovacej domény, ako zmenu ceny linie, manipuláciu voľby DR a BDR, alebo nastavenie autentizácie správ medzi smerovačmi.

## Pripojenie oblasti do autonómneho systému

V tejto časti simulácie, je dôležité mať spustenú centrálnu úlohu. Tá môže bežať ako samostatná inštancia programu Packet tracer na rovnakom počítači ako koncová úloha. Častejšia však bude situácia, keď centrálna úloha bude spustená na počítači v sieti a budú sa k nej pripájať viacerý študenti.

Na prepojenie úloh sa využíva rozhranie umožňujúcu kooperáciu medzi študentami pri praci v sieti. Medzi rozhraniami v jednotlivývh úlohách je vytvorený tunel, cez ktorý sú prenášané dáta zo sieť v simuláciách. Sieťe v koncových úlohách tak navzájom interagujú čím vytvárajú komplexný systém so širokým spektrom využitia.

Pretože úlohach je využitý smerovací protokol OSPF, ktorý je hojne používany v autonómnych oblastiach, je využitý hierarchický model s viacerými OSPF oblasťami. V Centrálnej úlohe je tranzitná oblasť 0 a oblasť 100, ktorá poskytuje podporné služby. V oblasti 100 je vytvorená bunka so smerovacím protokolom RIPv2. Sieť, ktorú protokol administruje, je redistribuovaná do OSPF domény a rozhlasovaná smerovačom ASBR do zvyšku siete.

## Služby vyšších vrstiev v úlohách

Ak je využitý adresný plát podľa zadania, je možné využívať službu DNS, ktorá dokáže prepložiť doménové meno na IP adresu pre stanice PC1, PC2 a server SERV. Databáza záznamy pre oblasti 1 až 6.

Na túto službu nadväzuje protokol HTTP. Servery obsahujú jednoduchú webovú prezentáciu, ktorú je možné zobraziť cez webové prehliadače koncových staníc. Služba je vhodná na overenie funkcie vyšších vrstiev lokálnej oblasti a aj v rámci autonómneho systému.

Obr.4: Zobrazenie webovej stránky v prehliadači počítača.

## Vyhodnotenie výsledkov

O kontrolu výsledkov sa stará program. Vyhodnocuje každý krok a priebežne aktualizuje percentá v spodnej časti informáčného okna. Po stlačení tlačidla vyhodnotenie program zastaví čas a je možné sa pozrieť si dosiahnuté výsledky. Každá časť úlohy je ohodnotená počtom bodov. Čím viac bodov, tým väčšia váha v celkovom hodnotení. Nie je problém sa návratovým tlačídlom dostať spať do topológie, opraviť prípadné chyby a zopakovať proces kontroly.
Obr.4: Vyhodnotenie úlohy s prehľadom jednotlivých zadaní v úlohe.