## Packet Tracer

Packet tracer je simulačný nástroj vyvýjaný firmou Cisco. Hlavným cieľom je demonštrácia fungovania sieťových prvkou v sieti a priblíženie Cisco IOS. Je voľne prístupný pre študentov Cisco akadémie a stiahnuteľný zo stránok Cisca v sekcii Cisco Networking Academy po prihlásený.

### Cisco učebňa

Súbor na stiahnutie: cisco_class.rar

Súbor na stiahnutie predstavuje učebňu Cisco akadémie, nachádzajúcu sa v prízemí budovy VUT na Purkyňovej ulici, zobrazenú v Packet tracery. Zahrnuté sú všetky počítače aj všetky prepínače a smerovače. Vzhľadom na skutočnosť, že Packet tracer nepodporuje koncové zariadenia s 2 sieťovými kartami, bolo nutné nahradiť jednu so sieťových kariet druhým počítačom. Počítač označený ako PCx realNet predstavuje pripojenie do VUT siete a internetu. IP adresu na tomto rozhraní zabezpečuje DHCP server.

Obr.1: Logická topológia siete, ktorá však zodpovedá reálnemu rozloženiu v učebni.

Druhý počítač ozačený ako PCx testNet hraje úlohu sieťového adaptéra určeného na prevádzku v testovacej sieti, ktorá je vytovorená pre potreby Cicso akadémie. Písmeno x jednoznačne definuje číslo počítača. To znamená, že jeden reálny desktopový počítač predstavuje pár koncových zariadení s rovnakým číslom. V simulácii preberajú úlohu stojana -- racku clustre. V týchto sa nachádzajú všetky zariadenia použité aj v reálnej učebni. A preto sa konfigurácia takmer vôbec neodlišuje od skutočných sieťových prvkov. Je možné simulovať takmer každú úlohu, ktorá sa preberá v predmetoch MCA a BCA. Packet tracer zobrazuje okrem iného aj zjednodušnemú fyzickú topológiu. Prístupná je pomocou prepínača v pravej časti obrazovky spolu so stromovou štruktúrou aktuálnej úrovne a to ako fyzickej, tak aj logickej. Pridávanie či odoberanie prvkov je z dôvodu udržania konzistencie zakázané.

Obr.2: Každý cluster reprezetuje jeden stojan -- rack v učebni.

### Ovládanie

Ovládanie nástroja Packet tracer je intuitívne. Zariadenia sa nastavujú pomocou konfiguračného menu, ktoré sa objavý po klikutí na prvok. Prepojovanie do clusterov prebieha cez kontextovú ponuku zobrazenú pri spájaní prvkov. V ponuke sú prístupné okrem iného aj funkcie Windows konzole so základnými sieťovými príkazmi.