\begin{seznamzkratek}{KolikMista}

  \novazkratka{BIST}
    {BIST}
    {Built-In Self Test - v této práci myšlen test implementovaný v samotném integrovaném obvodu.}

%  \novazkratka{ROM}
%    {ROM}
%    {Read Only Memory - paměť určená pouze pro čtení}
%  
%  \novazkratka{OTP}
%    {OTP}
%    {One Time Programable - paměť která umožňuje pouze jeden zápis.}
%  
%  \novazkratka{EPROM}
%    {EPROM}
%    {Electricky přogrammable 

  \novazkratka{SRAM}
    {SRAM}
    {Statická paměť typu RAM. Paměťové buňky jsou klopné obvody.}
  
  \novazkratka{DRAM}
    {DRAM}
    {Dynamická paměť typu RAM. Paměťové buňky jsou kondenzátory.}

  \novazkratka{CMOS}
    {CMOS}
    {Complementary MOS - je výrobní technologie využívající PMOS a NMOS tranzistory na jednom čipu.}

  \novazkratka{ADOF}
    {ADOF}
    {Address Decoder Open Fault - defekt adresního dekodéru. Chyba se projeví při hraně na defektních bitech.}

  \novazkratka{SaF}
    {SaF}
    {Stuck at Fault - chyba, kdy paměťová buňka vrací stále jednu hodnotu.}

  \novazkratka{TF}
    {TF}
    {Transition Fault - chyba, kdy paměťová buňka nezvládne zápis bitu.}

  \novazkratka{DR}
    {DR}
    {Destructive Read - chyba, kdy čtením dojde k poškození dat v paměti.}
  
  \novazkratka{dDR}
    {dDR}
    {Deceptive Destructive Read - chyba, kdy čtením dojde k poškození dat. Při čtení paměť vrátí správnou hodnotu.}

  \novazkratka{DRF}
    {DRF}
    {Data Retention Fault - chyba, kdy dojde ke změně dat po určitém čase.}

  \novazkratka{WDF}
    {WDF}
    {Write Disturb Fault - chyba, kdy zápis stejné hodnoty do pamětí vyústí v chybnou hodnotu.}

  \novazkratka{CF}
    {CF}
    {Coupling Fault - chyba, kdy operace nad jednou buňkou poškodí data v jiné buňce.}

  \novazkratka{NPSF}
    {NPSF}
    {Neighbourhood Pattern Sensitive Faults - chyby, projevující se při \uv{vhodných} datech v okolních buňkách.}

  \novazkratka{SA0/1}
    {SA0/1}
    {Stuck at 0/1 - chyba SaF na hodnotě 0/1.}

  \novazkratka{AF}
    {AF}
    {Address decoder Fault - chyba adresního dekodéru (libovolná).}

  \novazkratka{LF}
    {LF}
    {Linked Faults - množina CF, která má stejnou cílovou buňku.}

  \novazkratka{BFM}
    {BFM}
    {Bus Function Model - model budící komunikační sběrnici. Zajišťuje komunikaci mezi testcase a testovaným integrovaným obvodem.}

  \novazkratka{LUT}
    {LUT}
    {Look-up Table -  Jde o ROM paměť implementovanou pomocí logiýhch hradel}

  \novazkratka{SPI}
    {SPI}
    {Serial Periherial Interface - sériová sběrnice, běžně používaná pro komunikaci mezi integrovanými obvody.}
\end{seznamzkratek}
