Popis:	Overenie Dis-Connect a Re-Connect pri nízkom SRS = 2, s využitím Dis-Connect a Re-Connect sa uvolnujú zdroje aby bol možný
		prenos dát 
	Pri SRS = 2 -> je možné len DVE pripojené UE inak chyba: 
		msg="too many UEs (3) for current SRS periodicity 2, consider increasing the value of ns3::LteEnbRrc::SrsPeriodicity", 
			file=../src/lte/model/lte-enb-rrc.cc, line=2977 terminate called without an active exception
	Kvôli realizovatelnosti bol zmenený spôsob ATTACH Ue -> Enb, TERAZ prebieha ATTACH postupne 
		(Spolu s DisConnect aby nenastala chyba so SRS)

Config:
	Ue_1
	Start send:	  1,00	
	End send:		10,00
	First Connect:	  0,00
	Disconnect time:	   2,20	&	12,40
	Reconnect time:	   8,50

	Ue_2
	Start send:	  1,00	
	End send:		10,00
	First Connect:	   2,30
	Disconnect time:	   5,40	
	Reconnect time:	 12,50

	Ue_3
	Start send:	  1,00	
	End send:		10,00
	First Connect:	  5,50
	Disconnect time:	  8,40	
	Reconnect time:	

Záver:	Funčné bolo potrebné pridať:
	  	  // Potrebne pre Release UE z Enb pre moznost Connect dalsieho UE k Enb
	  	  enbMac->GetLteEnbCmacSapProvider()->ReleaseLc(rnti, 1);
	  	  enbRrc->RemoveUeMy(rnti);
	Po uvolnení UE z ENB bolo možné pri SRS = 2 -> mať viacej UEs = 3 (4,...)