Pri rozostupe 0,5 a 2 sekundy je vidno jasný rozdiel 

	pre 0,5 je priepustnosť vyššia ako pri bežnom okamžitom pripojených UE a je ROVNOMERNE toto navýšenie rozdelené

	pre 2,0 je priepustnosť vyššia ako pri bežnom okamžitom pripojených UE a je NE-ROVNOMERNE toto navýšenie rozdelené
		Prvé UE má rýchlosť až 5 000 kb/s ale má to dopad na UE 2, 3 , 4 a 5 ktoré majú menšiu Priepustnosť ako Prvé
		Prvé UE celé 2,0 sekundy má k dispozícií maximalnu mozno rýchlosť, ktorá bola dosiahnutá LEN pri 1 UE cca 8 800 kb/s
	