Pro načtení dat z měření datalogerem spustit soubor nactiData.m. 

Načte se soubor DATALOG.csv, vyfiltrují se načtené data funkcí zpracujData.m, Poté se data převzorkují na Tvz = 1s a výsledek se uloží.