\cleardoublepage
\section{Závěr}

V práci byla úspěšně stanovena odezva od proudění větru na plášť chladící věže. Byly zkoumány celkem dva modely -- proudění v okolí osamělé chladící věže a proudění v okolí soustavy čtyř chladících věží. Tento model byl navíc vytvořen ve dvou variantách, aby bylo možné posoudit vliv směru větru na výsledném zatížení. Byly provedeny jak výpočty rovnovážného stavu, tak analýzy proudění v čase.

Nebyl vyšetřován vliv technologie na proudění uvnitř věže. Po rešerši dostupných prací zabývajících se efektivitou ochlazování a modelováním fyzikálního procesu ochlazování uvnitř věže bylo od tohoto cíle upuštěno. Celý proces je na modelování značně náročný a~teoretické výpočty nebylo možné ověřit reálným měřením.

Rovněž byla prezentována metodika pro přenos vypočteného zatížení z fluidního modelu na strukturální. Pro ověření správnosti byla určená odezva na statické zatížení. Na zjednodušeném modelu byla i ověřena funkčnost obousměrného přenosu zatížení-deformací. Z důvodu nedostupných výpočetních licencí ale nebyla tato odezva stanovena na plném modelu.