\section{Úvod}

Práce se zabývá především modelováním proudění větru v okolí stavebních konstrukcí. Proudění je modelováno softwarem ANSYS-CFX. Důraz je kladen na všechny kroky výpočtu: sestavení kvalitní výpočetní sítě, nastavení modelu a okrajových podmínek a konečná interpretace výsledků.

\subsection{Cíle}

Cílem práce je stanovit statickou a dynamickou odezvu od zatížení větrem na plášť chladící věže. Bude zkoumáno proudění v okolí izolované věže i vliv uspořádání více věží do skupiny na výsledném zatížení. Zároveň je nutné připravit metodiku pro přenos zatížení z fluidního modelu na strukturální. 

\subsection{Použité prostředky}
\subsubsection{Software}

Výpočet metodou konečných prvků je proveden v~programu ANSYS~14 pod licencí Academic Research poskytovanou VUT v Brně.
Simulace proudění vzduchu je provedena v programu ANSYS-CFX, síť konečných prvků je vytvořena v programu ICEM.

Textová část práce je zpracována v~systému \LaTeX, diagramy v~programech Gimp~2.6, Dia a \MP.

Všechny programy jsou spouštěny v~operačním systému GNU/Linux, distribuce Debian 7.3, verze jádra 3.2.0-4, architektura x86\_64.

\subsubsection{Hardware}
Výpočty jsou prováděny na notebooku Lenovo ThinkPad R61i, procesor Intel\textregistered\ Core\texttrademark\ 2 Duo 2,00 GHz, operační paměť 2 GB RAM. Dále byly využity výpočetní a úložné prostředky poskytované MetaCentrem -- Národní Gridovovou Infrastrukturou.
