\begin{seznamzkratek}{EEPROM}
	\novazkratka{zkAD}
		{A/D}
		{analogově-digitální (převodník)}

	\novazkratka{zkAND}
		{AND}
		{logický součin -- AND}
	
	\novazkratka{zkCPU}
		{CPU}
		{centrální výpočetní jednotka -- Central Processing Unit}
	
%	\novazkratka{zkFIFO}
%		{FIFO}
%		{první dovnitř, první ven -- First In, First Out}

%%	\novazkratka{zkDIP}
%%		{DIP}
%%		{pouzdro se dvěma řadami vývodů (klasická montáž) -- Dual In-line Package}

	\novazkratka{zkDIN}
		{DIN}
		{Něměcký ústav pro průmyslovou normalizaci -- Deutsches Institut f\"{u}r Normung (zde druh konektorů)}

	\novazkratka{zkDMIPS}
		{DMIPS}
		{Dhrystone Million Instructions Per Second (syntetický test určený k měření výpočetního výkonu procesorů)}

	\novazkratka{zkDPS}
		{DPS}
		{deska plošného spoje}

%%	\novazkratka{zkDSP}
%%		{DSP}
%%		{digitální signálový procesor -- Digital Signal Processor}

%%	\novazkratka{zkEBI}
%%		{EBI}
%%		{rozhraní externí sběrnice -- External Bus Interface}
	
%%	\novazkratka{zkEEPROM}
%%		{EEPROM}
%%		{elektricky mazatelná programovatelná paměť pouze pro čtení -- Electrically Erase Programmable Read-Only Memory}	

%%	\novazkratka{zkEMI}
%%		{EMI}
%%		{elektromagnetické rušení -- ElectroMagnetic Interference}

	\novazkratka{zkESR}
		{ESR}
		{ekvivalentní sériový odpor -- Equivalent Serial Resistance}

	\novazkratka{zkGCC}
		{GCC}
		{GNU Compiler Collection (rodina překladačů)}

	\novazkratka{zkGPIO}
		{GPIO}
		{vstup, výstup pro obecné použití -- General Purpose Input-Output}
	
	\novazkratka{zkHID}
		{HID}
		{vstupní zařízení ovládané člověkem -- Human Interface Device}

	\novazkratka{zkI2C}
		{I$^2$C}
		{sběrnice zpravidla propojující integrované obvody -- Inter-Integrated Circuit}

	\novazkratka{zkICSP}
		{ICSP}
		{sériové programování bez vyjmutí z obvodu -- In-Circuit Serial Programming}

	\novazkratka{zkIO}
		{IO}
		{vstupně-výstupní -- Input-Output}
	
	\novazkratka{zkJTAG}
		{JTAG}
		{Joint Test Association Group (zde druh rozhraní pro testování a programování digitálních obvodů)}

	\novazkratka{zkLDO}
		{LDO}
		{nízký úbytek (napětí) -- Low-DropOut (druh napěťového stabilizátoru)}

	\novazkratka{zkLED}
		{LED}
		{světlo emitující dioda -- Light-Emitting Diode}

	\novazkratka{zkMELF}
		{MELF}
		{bezvývodové kovové elektrody -- Metal Electrode Leadless Face (druh pouzdra \zk{zkSMD})}

	\novazkratka{zkMCU}
		{MCU}
		{mikrokontrolér -- Microcontroller Unit}
	
	\novazkratka{zkMIPS}
		{MIPS}
		{procesor bez automaticky organizované pipeline -- Multiprocessor without Interlocked Pipeline Stages, popř. milion instrukcí za sekundu -- Million Instructions Per Second}

%%	\novazkratka{zkMMACS}
%%		{MMACS}
%%		{miliony cyklů součinu a součtu ze sekundu -- Millions Multiply and Accumulate Cycles per Second}

	\novazkratka{zkMOSFET}
		{MOSFET}
		{polem řízený tranzistor s oxidem izolovaným hradlem -- Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor}

	\novazkratka{zkOR}
		{OR}
		{logický součet -- OR}

	\novazkratka{zkPC}
		{PC}
		{osobní počítač -- Personal Computer}

	\novazkratka{zkPLL}
		{PLL}
		{fázový závěs -- Phase-Locked Loop}

	\novazkratka{zkPS2}
		{PS/2}
		{Personal System/2 (zde druh rozhraní pro připojení vstupních zařízení k osobnímu počítači)}

	\novazkratka{zkPSF}
		{PSF}
		{prostorová impulzní odezva -- Point-Spread Function}

	\novazkratka{zkPVC}
		{PVC}
		{Polyvinylchlorid}

%%	\novazkratka{zkRAM}
%%		{RAM}
%%		{paměť s náhodným přístupem -- Random Access Memory}
	
%%	\novazkratka{zkRISC}
%%		{RISC}
%%		{počítač (architektura) s redukovanou instrukční sadou -- Reduced Instruction Set Computer}

%%	\novazkratka{zkRS232}
%%		{RS232}
%%		{Standard pro rozhraní sloužící k sériovému asynchronnímu přenosu dat}	% TODO: Přesný význam "RS".

%%	\novazkratka{zkSOIC}
%%		{SOIC}
%%		{pouzdro s malým obrysem (povrchová montáž) -- Small Outline Integrated Circuit}
	
%%	\novazkratka{zkSPDIP}
%%		{SPDIP}
%%		{zúžené plastové pouzdro se dvěma řadami vývodů (klasická montáž) -- Skinny Plastic Dual In-line Package}

	\novazkratka{zkRC}
		{RC}
		{odporově-kapacitní (skládající se z rezistorů a kondezátorů)}

	\novazkratka{zkSMD}
		{SMD}
		{součástka pro povrchovou montáž -- Surface Mount Device}

	\novazkratka{zkSO}
		{SO}
		{malý obrys -- Small Outline (druh pouzdra \zk{zkSMD})}
	
	\novazkratka{zkSOD}
		{SOD}
		{dioda s malým obraysm -- Small Outline Diode (druh pouzdra \zk{zkSMD})}

	\novazkratka{zkSOT}
		{SOT}
		{tranzistor s malým obrysem -- Small-Outline Transistor (druh pouzdra \zk{zkSMD})}

	\novazkratka{zkSPI}
		{SPI}
		{sériové periferní rozhraní -- Serial Peripheral Interface}

	\novazkratka{zkSPICE}
		{SPICE}
		{simulační program s důrazem na integrované obvody -- Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis}

%%	\novazkratka{zkBGA}
%%		{BGA}
%%		{pouzdro s polem kuličkových vývodů (povrchová montáž) -- Ball Grid Array}

%%	\novazkratka{zkQFN}
%%		{QFN}
%%		{čtyřřadé bezvývodové pouzdro (povrchová montáž) -- Quad-Flat No-leads}

%%	\novazkratka{zkLQFP}
%%		{LQFP}
%%		{pouzdro se čtyřmi řadami vývodů a s nízkým profilem (povrchová montáž) -- Low-profile Quad Flat Package}

	\novazkratka{zkTQFP}
		{TQFP}
		{tenké pouzdro se čtyřmi řadami vývodů (povrchová montáž) -- Think Quad Flat Package}
	
	\novazkratka{zkUSB}
		{USB}
		{univerzální sériová sběrnice -- Universal Serial Bus}

	\novazkratka{sym-bin}
		{\ensuremath{\bin{}x}}
		{prahovací funkce ($0$ pro $x < \ifrac{1}{2}$, jinak $1$)}

	\novazkratka{sym-c-r}
		{\ensuremath{c_r(r)}}
		{čárový kód jako signál v nezkreslené podobě (prostorové vyjádření)}
	
	\novazkratka{sym-c-t}
		{\ensuremath{c(t)}}
		{čárový kód jako signál v nezkreslené podobě (časové vyjádření)}
	
	\novazkratka{sym-h-r}
		{\ensuremath{h_r(r)}}
		{prostorová impulzní odezva (prostorové vyjádření)}

	\novazkratka{sym-h-t}
		{\ensuremath{h(t)}}
		{impulzní odezva (časové vyjádření)}

	\novazkratka{sym-h-0-t}
		{\ensuremath{h_0(t)}}
		{referenční impulzní odezva (časové vyjádření)}
	
	\novazkratka{sym-h-rez}
		{\ensuremath{h_\text{rez}(t)}}
		{konvoluční jádro zbytkového (reziduálního) konvolučního zkreslení}
	
	\novazkratka{sym-r}
		{\ensuremath{r}}
		{dráha}
	
	\novazkratka{sym-t}
		{\ensuremath{t}}
		{čas}

	\novazkratka{sym-conv-y}
		{\ensuremath{y_1 \star y_2}}
		{konvoluce funkcí $y_1$ a $y_2$}

	\novazkratka{sym-y-discrete}
		{\ensuremath{y[k]}}
		{diskrétní signál}

	\novazkratka{sym-y-lf-discrete}
		{\ensuremath{y_\text{lf}[k]}}
		{diskrétní nízkofrekvenční signál}
	
	\novazkratka{sym-y-f}
		{\ensuremath{y_\text{f}[k]}}
		{fragment (decimovaná část signálu)}

	\novazkratka{sym-hat-y}
		{\ensuremath{\hat{y}}}
		{odhad signálu \ensuremath{y}, rekonstrukce signálu \ensuremath{y}}

	\novazkratka{sym-D}
		{\ensuremath{\op{D}}}
		{operátor pro Tikhonovu regularizaci}

	\novazkratka{sym-E}
		{\ensuremath{E}}
		{energie}
	
	\novazkratka{sym-E-cy}
		{\ensuremath{E_{cy}(\hat{c}, y, \hat{h})}}
		{funkcionál kvantifikující odchylku mezi zkresleným odhadem rekonstruovaného signálu a skutečným konvolučně zkresleným signálem}

	\novazkratka{sym-E-tk}
		{\ensuremath{E_\text{tk}(\hat{c})}}
		{Tikhonova regularizace}

	\novazkratka{sym-E-dif}
		{\ensuremath{E_\text{dif}(\hat{c})}}
		{regularizace reagující na derivaci signálu}

	\novazkratka{sym-E-tv}
		{\ensuremath{E_\text{tv}(\hat{c})}}
		{regularizace totální variací}

	\novazkratka{sym-E-W}
		{\ensuremath{E_W(\hat{c})}}
		{regularizace dvoujámovou funkcí}

	\novazkratka{sym-f-boost}
		{\ensuremath{f_\text{boost}}}
		{kmitočet spínání zvyšujícího měniče}

	\novazkratka{sym-f-clk}
		{\ensuremath{f_\text{clk}}}
		{hodinový kmitočet}

	\novazkratka{sym-f-osc}
		{\ensuremath{f_\text{osc}}}
		{kmitočet oscilátoru}

	\novazkratka{sym-H-s}
		{\ensuremath{H(s)}}
		{přenosová funkce (Laplaceův obraz funkce \ensuremath{h(t)})}
	
	\novazkratka{sym-H-op}
		{\ensuremath{\op{H}}}
		{operátor \ensuremath{\op{H}}}

	\novazkratka{sym-I-op}
		{\ensuremath{\op{I}}}
		{operátor identity}

	\novazkratka{sym-I}
		{\ensuremath{I}}
		{elektrický proud}

	\novazkratka{sym-U}
		{\ensuremath{U}}
		{elektrické napětí}

	\novazkratka{sym-U-out-boost}
		{\ensuremath{U_{\text{out}_\text{boost}}}}
		{výstupní napětí zvyšujícího měniče}

	\novazkratka{sym-U-ref}
		{\ensuremath{U_\text{ref}}}
		{referenční napětí}

	\novazkratka{sym-K-0}
		{\ensuremath{K_0}}
		{stejnosměrný přenos}

	\novazkratka{sym-K-f}
		{\ensuremath{K_\text{f}}}
		{činitel filtrace}

	\novazkratka{sym-W}
		{\ensuremath{W(x)}}
		{dvoujámová funkce \ensuremath{W(x) = x^2(x - 1)^2}}
	
	\novazkratka{sym-X-in}
		{\ensuremath{X_\text{in}}}
		{vstupní veličina}

	\novazkratka{sym-X-out}
		{\ensuremath{X_\text{out}}}
		{výstupní veličina}

	\novazkratka{sym-X-nom}
		{\ensuremath{X_\text{nom}}}
		{jmenovitá (nominální) hodnota veličiny \ensuremath{X}}

	\novazkratka{sym-X-typ}
		{\ensuremath{X_\text{typ}}}
		{typická hodnota veličiny \ensuremath{X}}

	\novazkratka{sym-X-min}
		{\ensuremath{X_\text{min}}}
		{minimální hodnota veličiny \ensuremath{X}}

	\novazkratka{sym-X-max}
		{\ensuremath{X_\text{max}}}
		{maximální hodnota veličiny \ensuremath{X}}

	\novazkratka{sym-delta-x}
		{\ensuremath{\Delta x}}
		{první diference diskrétního signálu $x$ (levá, pravá nebo centrovaná)}
	
	\novazkratka{sym-delta-x}
		{\ensuremath{\delta_x}}
		{relativní odchylka proměnné $x$}

	\novazkratka{sym-delta-t}
		{\ensuremath{\delta(t)}}
		{Diracův impulz (spojitá podoba)}

	\novazkratka{sym-delta-k}
		{\ensuremath{\delta[k]}}
		{Diracův impulz (diskrétní podoba)}

	\novazkratka{sym-eta-boost}
		{\ensuremath{\eta_\text{boost}}}
		{účinnost zvyšujícího měniče}

	\novazkratka{sym-lambda-dif}
		{\ensuremath{\lambda_\text{dif}}}
		{regularizační koeficient váhující regularizaci diferencí}

	\novazkratka{sym-lambda-tv}
		{\ensuremath{\lambda_\text{tv}}}
		{regularizační koeficient váhující regularizaci totální variací}

	\novazkratka{sym-lambda-W}
		{\ensuremath{\lambda_W}}
		{regularizační koeficient váhující regularizaci dvoujámovou funkcí}

	\novazkratka{sym-sigma}
		{\ensuremath{\sigma}}
		{šířka impulzní odezvy (popř. rozptyl Gaussovy křivky normálního rozdělení) -- časové vyjádření}

	\novazkratka{sym-hat-sigma}
		{\ensuremath{\hat{\sigma}}}
		{odhad šířky impulzní odezvy (popř. rozptylu Gaussovy křivky normálního rozdělení) -- časové vyjádření}

	\novazkratka{sym-sigma-r}
		{\ensuremath{\sigma_r}}
		{šířka impulzní odezvy (popř. rozptyl Gaussovy křivky normálního rozdělení) -- prostorové vyjádření}
	
	\novazkratka{sym-mathcal-L}
		{\ensuremath{\mathcal{L}\left\{\cdot\right\}}}
		{Laplaceova transformace (jednostranná nebo oboustranná)}

	\novazkratka{sym-mathcal-L}
		{\ensuremath{\mathcal{L}^{-1}\left\{\cdot\right\}}}
		{inverzní Laplaceova transformace (jednostranná nebo oboustranná)}

	\novazkratka{sym-varepsilon-0}
		{\ensuremath{\varepsilon_0}}
		{permitivita vakuua (\ensuremath{\varepsilon_0 = \sci{8{,}854\ldots}{-12}})}
	
	\novazkratka{sym-varepsilon-r}
		{\ensuremath{\varepsilon_\text{r}}}
		{relativní permitivita}

	\novazkratka{sym-inner-product}
		{\ensuremath{\iprod{x}{y}}}
		{skalární součin signálů \ensuremath{x} a \ensuremath{y}}

	\novazkratka{sym-norm}
		{\ensuremath{\norm{y}}}
		{\ensuremath{L^2} norma signálu $y$}
\end{seznamzkratek}
