Stručný návod pro přidání  ESP32 do Arduino IDE
===============================================
1. Z github stránky (https://github.com/espressif/arduino-esp32) stáhnětě nebo klonujte archív s příponou .zip (Code ->Clone nebo Download Zip).
2. Staženy archív rozbalte do složky v cestě:"C:/Users/Jméno/Dokumenty/Arduino/hardware/espressif/esp32".
3. Po rozbalení archívu spustě aplikaci "get", která vám otevře okno, kde se vám stáhnou dodatečné nástroje, které se zároveň i nainstalují.
4. Po správné instalaci a po připojení přípravku do počítače za pomocí USB, by měl Windows  stáhnout potřebné ovladače a po jejich instalaci bude vytvořený nový COM port.
5. Nyní v Arduino IDE si touto cestou nastavíte noě přidanou desku: Nástroje -> Vývojová deska:"Arduino/Genuino Uno" -> Vyberte "ESP32 Dev Module".
6. Dále vyberte správný port a můžete desku používat.
===============================================
Spuštění programu e_ink_vizitka v Arduino IDE
===============================================
1. Přepíšeme proměnou nazevWifi -> do uvozovek této proměnné napíšeme název WiFi, ke které se má výrobek připojit (př. const char* nazevWifi="nazevWifi").
2. Přepíšeme proměnou hesloWifi -> do uvozovek této proměnné napíšeme heslo WiFi, ke které se má výrobek připojit (př. const char* hesloWifi="hesloWiFi").
3. Nyní můžeme na přípravek nahrát program.
===============================================