ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

URBANISMUS
Objekt se nachází v místech staré haly, kde je terén výškově velmi podobný a proto není potřeba 
značných úprav. 
Řešení je celkový blok, kde se nachází jak návštěvnické centrum, tak i druhá hala. Halu je možné 
využívat různými způsoby (sportovní aktivity, místo pro další expozice apod.).
Park je protkán vícero cestami, které spojují jednotlivé břehy bloku. 
Najdeme zde i vodní plochu, která dodává místu pocit klidu a vybízí k relaxaci. Situována je v blízkosti 
kavárny.

PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ
Návrh vychází z nápadu vytvořit v budově místo pro odpočinek a relaxaci, které připomíná horstvo a 
přírodu.
Hmota budovy je rozdělena na dva hlavní celky a jsou propojeny mostem, který půdorys provzdušňuje 
a otevírá. Hlavní hmota je vymezena velkým otevřeným prostorem, druhá je více soukromá.

PROVOZ
Stavba má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží.
Celý objekt má pak jeden hlavní vstup, který je situován na severovýchodní straně. V jižní části se 
nachází vchod vedlejší, kterým se dostanete do druhé části centra a je přístupný z parku.
V podzemním patře se nachází pouze jedna místnost a to přednášková hala, která je navržena pro 60 
lidí. 
První nadzemní podlaží je řešeno otevřeným prostorem, který je rozsekán nosnými zdmi, které 
dodávají místu pocit soukromí. Nachází se zde také kavárna, místo pro krátkodobou expozici a 
technické zázemí. 
Druhé nadzemní patro je v budově rozděleno na dvě části - k první části se dostaneme pomocí 
hlavního schodiště a najdeme zde hlavní expozici. K druhé vede schodiště situované v západní části 
objektu a je určeno pro personál.

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
Celé centrum je řešeno pohledovým železobetonem, snaží se o zapadnutí do hornatého prostoru. 
Použity jsou různé typy stěrek, aby se odlišil interiér s exteriérem. Nechybí zde velké skleněné panely 
orámované hliníkem. Ty jsou asistovány elipsovitými betonovými sloupy. Podlaha je z hladkého 
betonu a terasa řešena betonovými dlaždicemi.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Novostavba návštěvnického centra o 2 nadzemních a jednom podzemním podlaží.
Před zahájením stavby je nutnost zbourání staré haly. Díky relativně rovnému půdorysu nejsou 
potřeba významné terénní úpravy.
Objekt je založen na podkladní základové desce. Nadzemní konstrukce je vynesena pomocí vylitých 
železobetonových stěn a železobetonových sloupů. Druhé nadzemní podlaží je z železobetonové 
pnuté desky o rozpětí 11 metrů a tloušťky 450 mm. Vyneseno je pomocí železobetonových nosných 
stěn. Střecha je podporovaná železobetonovými trámy tloušťky 600 mm a mezi nimi jsou posazené 
železobetonové desky o rozpětí 8 metrů a tloušťky 300 mm.
Střecha je pochozí a jsou zde navržené betonové stupně pro lepší dostupnost.
Elektrické vedení je do druhého patra protaženo v nosných sloupech v obvodové konstrukci.
Budova je z větší části otevřená a prosklená, dodává to prostoru přirozené proslunění.
Pro vytápění je třeba nainstalovat vzduchotechnický systém, který zajistí přívod vzduchu do 
jednotlivých místností a jeho ohřev. Řešeno je ještě pomocí tepelného čerpadla, které se nachází 
v technické místnosti.

DETAIL STŘECHY
Odvodnění střechy je zajištěno pomocí vpustí, které se nacházejí na krajích betonových stupňů. Voda 
je pak odváděna skrz obvodové nosné sloupy, které jsou navrženy po 4 metrech za sebou. Potrubí 
vede po základovou desku a odpadní voda je odváděna do kanalizace. Půdorys sloupů se promítá i 
v plných částech obvodových stěn a utváří mimo jiné i estetický kontext k celé budově.



