Při měření v elevaci byla spodní část soustavy orientována tak, že v úhlu 90° jí byl měřící mikrofon nejblíže, 
naopak při úhlu 270°byl mikrofon nejblíže vrchní části soustavy.

Při měření v azimutu byla při pohledu shora levá část soustavy nejblíže mikrofonu při 90°.
Vyosený mikorofn je situován směrem k levé části modulu tzn. v úhlu 270° byl měřící mikroon nejblíže VR.